# RENGJØRE MASKINEN

For å sikre at maskinen fortsetter å yte sitt beste bør maskinen rengjøres med jevne mellomrom.
Hvis fargede/hvite linjer eller feilmating oppstår, rengjør følgende deler.

Når smussflekker eller fargede/hvite linjer vises på skannede bilder: | DOKUMENTGLASS DOKUMENTBAKPLATEN SKANNEOMRÅDE
Når det oppstår papirstopp i enkeltmaterskuffen: | MATEVALSEN PÅ ENKELTMATERSKUFFEN

Ikke bruk brennbar spray for å rengjøre maskinen. Hvis gass fra sprayen kommer i kontakt med varme elektriske komponenter eller varmeenheten inne i maskinen, kan det føre til brann eller elektrisk støt.

- Ikke bruk tynner, benzen eller lignende flyktige rengjøringsmidler for å rengjøre maskinen. Disse kan forringe eller misfarge utsiden av apparatet.
- Bruk en myk klut til å tørke smuss forsiktig fra området på betjeningspanelet med en speilaktig overflate. Hvis du bruker en stiv klut eller gnir hardt, kan overflaten bli skadet.

Tilbake til toppen