# KOPIERE TEKST TIL FLIKER PÅ FLIKPAPIR(FLIKKOPIERING)

## Oversikt

Denne funksjonen kopierer tekst på flikene til flikpapir.
Lag til egnede originaler for faneoverskrifter.

### Plassering av originaler og flikpapir

Nedenfor kan du se hvordan du legger i flikpapir med innbinding til høyre og venstre.
I tillegg til metodene vist nedenfor kan flikpapir også legges i høyvolumskassettene. Se "Høyvolumskassett" for mer informasjon.

###### Flikpapir med innbinding til venstre

Originaler | BRUKE ORIGINALER | Legge i fanepapir
--- | --- | ---
|  | Enkeltmater (på maskinen) Skuff 4 Enkeltmater (på de store papirmagasinene)

###### Flikpapir med innbinding til høyre

Originaler | BRUKE ORIGINALER | Legge i fanepapir
--- | --- | ---
|  | Enkeltmater (på maskinen) Skuff 4 Enkeltmater (på de store papirmagasinene)

Flikkopiering må angis før originalen skannes.

###### For å endre standard bildeforskyvningsbredde for fanekopiering:

I Innstillingsmodus (administrator) velger du [Systeminnstillinger] → [Innstillinger for kopieringsfunksjon] (flikpap.) → [Innstillinger for kopieringsfunksjon] → [Innledende innstilling av flikkopiering].
Standardinnstillingen for bildeforskyvningsbredde kan være fra 0 mm til 20 mm (0" til 5"). Fabrikkinnstillingen er 10 mm (1/2").

## Drift

1. #### Trykk på [Andre]-tasten, og trykk deretter på [Flikkopiering]-tasten

2. #### Trykk på [På]-tasten

3. #### Angir en bildeforskyvningsbredde (flikbredde)

   Trykk på visningen av numerisk verdi, og angi bildeforskyvningsbredden med talltastene.
   Eller trykk på for å taste inn bildeforskyvningsbredden.
   Når innstillingene er fullført, trykker du på etterfulgt av [Tilbake]-tasten.

   ###### Slik avbryter du flikkopiering:

   Trykk på [Av]-tasten.

4. #### Legg i flikpapir

   Bredden av flikpapiret kan være opptil A4-bredde (210 mm) pluss 20 mm (eller 8-1/2" × 11"-papir (8-1/2") pluss 5/8").

5. #### Legg i originalen og trykk på [Forhåndsvisning]-tasten

   Plasser originalen i den automatiske dokumentmateren eller på dokumentglasset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATER
   - DOKUMENTGLASS

6. #### Kontroller forhåndsvisningsbildet på forhåndsvisningsskjermen

   ###### For å annullere alle innstillinger:

   Trykk på [CA]-tasten.

7. #### Trykk på [Start]-tasten for å starte kopieringen

   ###### Hvis du vil lage to eller flere sett med kopier:

   Trykk på kopivisningstasten for å spesifisere antallet kopier.

Tilbake til toppen