# HØYKAPASITETSSTABLER

## Oversikt

Et stort antall kopier kan sendes til høykapasitetsstableren. Maksimalt 250 papirark kan sendes til øvre brett og maksimalt 5000 ark kan sendes til bunkeskuffen. Du kan kople til opptil to høykapasitetsstablere.

- Når papirstørrelsen er B5, B5R, A5R eller 5-1/2" x 8-1/2" kan det skrives ut opptil 2500 ark.
- Ikke legg i ark av forskjellig størrelse i bunkeskuffen.

### Funksjonsnavn

Trykk på navnet for å få detaljene til å komme opp.

×
Øvre skuff
Det kan mates ut maksimalt 250 papirark til denne skuffen.
×
Bunkeskuff
Det kan mates ut maksimalt 5000 papirark til denne skuffen. Utskrevne ark leveres til papirvognen i bunkeskuffen. Papirvognen hjelper deg bære et stort antall ark.
×
Knapp for skuff opp/ned
Trykk på denne knappen for å fjerne utskrevne ark fra bunkeskuffen. Skuffen flytter seg ned for å la deg fjerne papirvognen.
×
Indikator for skuff opp/ned
Indikatoren blinker mens skuffen beveger seg opp eller ned, og tennes når skuffen fullfører nedturen. Denne indikatoren tennes også hvis det blir en papirstopp i stableren.
×
Utmatingsindikator
Denne indikatoren blinker når utskrevne ark leveres til bunkeskuffen.
×
Feilindikator
Denne indikatoren tennes kun når høykapasitetsstableren ikke kan brukes på grunn av en feil, og blinker nå hele systemet ikke kan brukes.

###### Stille inn ekstra papirutmatning til bunkeskuffen

I innstillingsmodus kan du angi om det skal mates ut flere ark for nye jobber hvis bunkeskuffen på høykapasitetsstableren allerede inneholder utmatede ark.
Får å angi ekstra papirutmating i bunkeskuffen må du åpne "Innstillingsmodus (administrator)" og velge [Systeminnstillinger] → [Enhetskontroll] → [Stablerinnstillinger] → [Flere bunkeinnstillinger].

###### Innstilling av automatisk skifte av bunkeskuff

Når to høykapasitetsstablere er koplet til, kan du angi i innstillingsmodus om det skal skiftes til den andre høykapasitetsstableren for fortsatt utmating hvis den nåværende blir full.
For å stille inn automatisk skifte av bunkeskuff må du åpne "Innstillingsmodus (administrator)" og velge [Systeminnstillinger] → [Enhetskontroll] → [Stablerinnstillinger] → [Auto-bytteinnstillinger].

### Fjerne utmatede ark fra bunkeskuffen

1. #### Trykk på skuff ned-knappen

   Skuffens opp/ned-indikator blinker. Skuffens opp/ned-indikator tennes når skuffen er helt nede.

   Under papirutmating til bunkeskuffen vil ikke skuffen bevege seg ned selv om du trykker på skuff ned-knappen.

2. #### Åpne døren til bunkeskuffen og trekk ut papirvognen

   Når du skal bære et stort antall utmatede ark, kan du montere papirvognholderen for å forhindre at ark faller ut under turen.

3. #### Fjern papirvognens papirholder

4. #### Monter papirvognens papirholder på papirvognen

5. #### Etter at du har båret bort de utmatede arkene skal du sette papirvognen tilbake i bunkeskuffen

   Papir kan ikke mates ut til bunkeskuffen med mindre papirvognen er plassert i posisjon i bunkeskuffen.

Tilbake til toppen