# KOPIERE FLERE ORIGINALER PÅ HVER SIDE I BROSJYREKOPIEN(BROSJYREKOPI 2-OPP / 4-OPP)

## Oversikt

Denne funksjonen kopierer to eller fire originalsider på én side av folderkopipapiret.
Skann originalene i rekkefølge fra første til siste side. Kopieringsrekkefølgen blir justert automatisk av maskinen.
8 eller 16 originalsider kopieres på hvert papirark. Tomme sider vil automatisk bli lagt til på slutten dersom antall originale sider ikke er delelig med åtte.
Denne funksjonen er nyttig for å arrangere et minsteantall av kopier til et attraktivt hefte eller en brosjyre.

###### Følgende papirstørrelser ark er tilgjengelig for folderkopieringsfunksjonen 2-Opp eller 4-Opp.

A3, B4, A4R, 11"× 17", 8-1/2"× 14", 8-1/2"× 11"R, 8K, 16KR

## Drift

1. #### Legg i originalen

   Plasser originalen i den automatiske dokumentmateren eller på dokumentglasset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATER
   - DOKUMENTGLASS
   Bruk den automatiske dokumentmateren til 2-sidige originaler.

2. #### Trykk på [Andre]-tasten, og trykk deretter på [Folderkopiering]-tasten

3. #### Velg innbindingskanten

   ###### Slik avbryter du folderkopiering:

   Trykk på [Av]-tasten.

4. #### Trykk på [1-sidig]- eller [2-sidig]-tasten i henhold til originalen

5. #### Når du legger inn en forside, trykk på [Oms.Innst.]-tasten, og deretter på [På]-tasten

   Slik bytter du innmatingsskuff for forside:
   Trykk på [Papirkassett]-tasten for å vise skjermen for skuffevalg.
   Trykk på innmatingsskuffen for forside på skjermen for skuffevalg.
   For mer informasjon, se ANGI PAPIRKASSETT og ANGI ENKELTMATERSKUFF.
   Hvis du vi lage en kopi på et omslagsark, [Ta kopi på omslag (dupleks)] setter du avkrysningsboksen til .
   Hvis forsiden skal kopieres på, kan ikke etikettark, transparenter, flikpapir og glanset papir brukes.

6. #### Trykk på [Forhåndsvisning]-tasten for å forhåndsvise utskriftsbildet

   ###### For å annullere alle innstillinger:

   Trykk på [CA]-tasten.

7. #### Trykk på [N-Opp]-tasten på handlingspanelet

8. #### Trykk på tasten for 2-Opp-arkene du ønsker å bruke

   Bildene vil om nødvendig roteres.

   ###### Slik avbryter du N-Opp funksjonen:

   Trykk på [Av]-tasten.

9. #### Velg oppsett

10. #### Velg grense

    En linje kan settes inn mellom sider som er arrangert på et ark.
    Når innstillingene er fullført, trykker du på etterfulgt av [Tilbake]-tasten.

11. #### Kontroller forhåndsvisningsbildet på forhåndsvisningsskjermen

    ###### For å annullere alle innstillinger:

    Trykk på [CA]-tasten.

12. #### Trykk på [Start]-tasten for å starte kopieringen

    Slik lager du to eller flere kopier:
    Trykk på kopivisningstasten for å angi antallet kopier.

Tilbake til toppen