# PAPIRRETNING VED ILEGGING

## Oversikt

Når du bruker stifting, hulling eller bretting må originalen plasseres som vist nedenfor for at papiret skal stiftes eller hulls på rett sted.

### Stifte

Berøringspaneltast | Papirretning ved ilegging | Resultat
--- | --- | ---

- For å bruke stifte funksjonen må du montere en etterbehandler (100-arksstifting) eller en etterbehandler med ryggstifting (100-arksstifting).
- For å bruke ryggstiftingsfunksjonen må du montere en etterbehandler med ryggstifting (stort stablemagasin).

### Bretting

Berøringspaneltast | Utskriftsretning | Resultat
--- | --- | ---

- En foldeenhet må være installert for å bruke andre papirbrettefunksjoner enn ryggfals.
- For å bruke ryggefalsfunksjonen må du montere en etterbehandler med ryggstifting (100-arksstifting).

### Hulling

Berøringspaneltast | Utskriftsretning | Resultat
--- | --- | ---

- Du må ha en hullemodul for å kunne lage hull i papir.
- Illustrasjonen av berøringspaneltasten er et eksempel. Det varierer med installert stansemodul.

Tilbake til toppen