# LEGGE ET REGISTRERT BILDE TIL EN ORIGINAL(EGENDEFINERT BILDE)

## Oversikt

Denne funksjonen legger et bilde som er registrert i maskinen, til en original for å lage en kopi. Et bilde må være registrert fra skriverdriveren til maskinen. Se REGISTRERE ET EGENDEFINERT BILDE.

- Et egendefinert bilde skrives ut med den registrerte størrelsen. Størrelsen forblir uendret, selv når kopigraden er forstørret eller forminsket.
- Et annet egendefinert bilde kan ikke angis for hver side.

Kombinasjon av egendefinert bilde og andre funksjoner

Andre funksjoner | Operasjoner for egendefinert bilde
--- | ---
Margforskyvning | Margområdet forskyves før utskrift
Dobbeltsidig kopi | Et egendefinert bilde skrives ut etter ark.
Omslag/innlegg | Basert på innstillingene for egendefinert bilde.
2 i 1 | Et egendefinert bilde skrives ut for hvert sett med sider.
Fanekopiering | Et egendefinert bilde skrives ut uavhengig av innstillingen for bildeforskyvning.
Kortformat | Et egendefinert bilde skrives ut etter ark.
Speilbilde | Et egendefinert bilde skrives ut uten speilvending.
S/H omvendt | Et egendefinert bilde skrives ut uten S/H omvendt. Følgende vilkår angis imidlertid når det skrives ut på en mørk bakgrunn. Egendefinert merke: Skrives ut i hvitt Egendefinert vannmerke: Skrives ut uten å hvitfarges
Sentrering | Et egendefinert bilde skrives ut uten sentrering.
Stempelmenyen | Et egendefinert bilde skrives ut på stempelmenyen.
Gjenta foto | Kan ikke kombineres
Forstørrelse av flere sider | Kan ikke kombineres
Utskrift med skjult mønster | Et egendefinert bilde skrives ut under et skjult utskriftsmønster.
Gjenta oppsett | Kan ikke kombineres
Plasser bilde | Skriver ut et bilde i den originale posisjonen, uavhengig av Plasser bilde-innstilling.
Bokskille | Et egendefinert bilde skrives ut etter ark.
Tandemkopi | Et egendefinert bilde skrives ut når et egendefinert bilde med samme filnavn registreres både på hoved- og slavemaskinen. Hvis det egendefinerte bildet ikke registreres, vil det bli kopiert i stedet for skrevet ut.

## Drift

1. #### Legg i originalen og trykk på [Forhåndsvisning]-tasten

   Plasser originalen i den automatiske dokumentmateren eller på dokumentglasset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATER
   - DOKUMENTGLASS

2. #### Trykk på [Andre]-tasten, og trykk deretter på [Egendef. bilde]-tasten

3. #### Trykk på [Egendefinert stempel]- eller [Egendefinerte vannmerke]-tasten

4. #### Trykk på [Bilde]-tasten for å velge et bilde

   Velg ønskede miniatyrbilder fra det tilgjengelige utvalget.

5. #### Angi [Skriv ut side] eller [Original]

   Innstillinger finner du i Innstillinger for egendefinert bilde.
   Når innstillingene er fullført, trykker du på etterfulgt av [Tilbake]-tasten.

   ###### Slik avbryter du innstillinger for egendefinert bilde:

   Trykk på [Av]-tasten.

6. #### Kontroller forhåndsvisningsbildet på forhåndsvisningsskjermen

   ###### For å annullere alle innstillinger:

   Trykk på [CA]-tasten.

7. #### Trykk på [Start]-tasten for å starte kopieringen

   ###### Hvis du vil lage to eller flere sett med kopier:

   Trykk på kopivisningstasten for å spesifisere antallet kopier.

### Innstillinger for egendefinert bilde

For egendefinert merke

Beskrivelse | Beskrivelse
--- | ---
Skrive ut side | Angi side(r) til utskrift. Første side eller alle sider
Utskriftsposisjon | Angi en utskriftsposisjon.
Originaler | ORIGINALENS RETNING | Spesifiser originalens retning.
2-sidig originaltype | Angi innbindingskanten for 2-sidig original. Bok eller blokk.
Vinkel | Angi hjørnet på bildet. Velg mellom 0 grader, -90 grader, 90 grader og 180 grader.

For egendefinert vannmerke

Beskrivelse | Beskrivelse
--- | ---
Utskriftsmønster | Gjennomsiktig: Gjør et originalbilde gjennomsiktig for merkekopi. Overlapping: Skjuler et vannmerke som er lagt til et originalbilde for merkekopi.
Kontrast | Velg kontrastnivå fra ni nivåer.
Skrive ut side | Velg Første side eller Alle sider.
Utskriftsposisjon | Angi en posisjon for merkekopi.
Originaler | ORIGINALENS RETNING | Spesifiser originalens retning.
2-sidig originaltype | Angi innbindingskanten for 2-sidig original. Bok eller blokk.
Vinkel | Velg mellom 0 grader, -90 grader, 90 grader og 180 grader.

Tilbake til toppen