# STANSEMODUL (MX-PN13A/B/C/D)

## Oversikt

Stansemodulen kan installeres på en ferdiggjører (100-arksstifting) eller etterbehandler med ryggstifting (100-arksstifting) for å lage hull i papiret som skal skrives ut.
En etterbehandler med ryggstifting eller en ferdiggjører (100-arksstifting) kreves for å installere stansemodulen (100-arksstansing).

### Avhending av hullingsavfall

Hullingsavfall fra stansede hull samles opp i hullingsavfallsboksen.
Følg driftsprosedyren for å fjerne hullingsavfall.

1. #### Åpne frontdekslet

2. #### Grip tak i håndtaket til hullingsavfallsboksen, trekk den forsiktig ut og kast hullingsavfallet

   Samle avfallet etter hullingen i en plastpose eller annen beholder, og pass på så det ikke strøs utover.

3. #### Skyv boksen forsiktig tilbake

4. #### Lukk frontdekselet

Tilbake til toppen