# REVERSERE SORT OG HVITT I EN KOPI(S/H OMVENDT)

## Oversikt

Denne funksjonen bytter om svart og hvitt i kopien slik at det lages et negativt bilde. Det bidrar til å redusere tonerforbruket ved kopiering av originaler med store sorte områder.

- S/H omvendt må angis før originalen skannes.
- Når denne funksjonen er valgt, endres ”Original bildetype”-innstillingen for kontrastjustering automatisk til ”Tekst”.

## Drift

1. #### Trykk på [Andre]-tasten, og trykk på [S/H Omvendt]-tasten

   Når innstillingene er fullført, trykker du på [Tilbake]-tasten.

   ###### Slik avbryter du innstillingen for S/H omvendt:

   Trykk på [S/H omvendt]-tasten for å fjerne hakemerket.

2. #### Legg i originalen og trykk på [Forhåndsvisning]-tasten

   Plasser originalen i den automatiske dokumentmateren eller på dokumentglasset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATER
   - DOKUMENTGLASS

3. #### Kontroller forhåndsvisningsbildet på forhåndsvisningsskjermen

   ###### For å annullere alle innstillinger:

   Trykk på [CA]-tasten.

4. #### Trykk på [Start]-tasten for å starte kopieringen

   ###### Hvis du vil lage to eller flere sett med kopier:

   Trykk på kopivisningstasten for å spesifisere antallet kopier.

Tilbake til toppen