# E-POSTVARSEL OG -STATUS

## Statusmelding

Velger Standard eller Avansert innstilling for e-poststatusfunksjon.
E-poststatusfunksjonen kan sende maskinstatusinformasjon til den lagrede adressen med jevne mellomrom.

### "Standard"-fanen

Angir E-poststatusadresseliste 1, E-poststatusadresseliste 2 og E-poststatusadresseliste for forhandler separat.

Element | Beskrivelse
--- | ---
E-postadresse | Angi destinasjons-e-postadressen for overføring av maskinstatusinformasjonen. Når du angir flere adresser, må du skille dem med semikolon (;) eller komma (,).
Send nå | Når du trykker på denne, sendes statusmeldingen til destinasjonen for e-postadresselisten.
Send på tidsplan 1 | Hvis avmerket som , sendes en e-postmelding periodevis ifølge den forhåndsinnstilte tidsplanen.
Send på tidsplan 2 | Hvis avmerket som , sendes en e-postmelding periodevis ifølge den forhåndsinnstilte tidsplanen.
Tidsplanlegging | Velg en tidsplan for å sende e-post.

### "Avansert"-fanen

Element | Beskrivelse
--- | ---
Toveis statusmelding | Toveis statusmelding kan aktiveres.
POP3-server | Angi IP-adressen eller vertsnavnet til POP3-serveren.
Portnummer | Angi portnummeret til POP3-serveren. Standardinnstillingen er port 110.
POP-autentisering | Autentiseringsprotokollen (inkludert APOP) brukes for autentisering til POP3-serveren.
Brukernavn | Angi brukernavnet. Det kreves spesialbrukerkonto for toveis e-poststatussending.
Passord | Angi passordet. Du kan endre passord ved å angi [Endre passord] til .
Kontroller intervall | Angi avspørringsintervallet for POP3-serveren. Standardinnstillingen er fem minutter.
Aktiver SSL | Hvis angitt til , aktiveres POP-over-SSL-kommunikasjon eller POP-over-TLS-kommunikasjon med STLS-kommando. Dette krever at serveren støtter kommunikasjonen POP-over-SSL eller STLS-kommandoen. For å tillate SSL-kommunikasjon, angi portnummer for POP-over-SSL-kommunikasjon i Portnummer. For å tillate POP-over-TLS-kommunikasjon, angi samme portnummer som for normal POP3-kommunikasjon i Portnummer.
Tilkoblingstest | Trykk på [Utfør]-tasten for å teste tilkoblingen til POP3-serveren.

## Varselsmelding

Velger innstillinger for e-postvarselfunksjonen.
E-postvarslfunksjonen kan rapportere et problem med maskinen til administratoren eller forhandleren ved hjelp av e-post.
Angir E-poststatusadresseliste 1, E-poststatusadresseliste 2 og E-poststatusadresseliste for forhandler separat.

###### E-postadresse

Angi destinasjons-e-postadressen for varsling av meldingsoverføring. Du kan angi flere adresser ved å skille dem med semikolon eller kolon.
Eksempel: aaa@abc.jp;bbb@xyz.com
Tilbake til toppen