# BRUKE TO MASKINER FOR Å SKRIVE UT EN STOR UTSKRIFTSJOBB

## Oversikt

Denne funksjonen krever to maskiner.
To maskiner tilkoblet samme nettverk brukes til å kjøre en utskriftsjobb parallelt. Denne funksjonen deler en utskriftsjobb likt mellom to maskiner, og reduserer dermed utskriftstiden når et stort antall sett skal skrives ut.

For å bruke Tandemutskrift-funksjonen i et Windows-miljø må du registrere IP-adressen for en klientmaskin i skriverdriveren.

## Drift

### Windows

1. #### Klikk på [Avansert]-fanen

2. #### Sett [Tandemutskrift]-avkrysningsboksen til

   Tandemutskriftsfunksjonen kan kun brukes når skriverdriveren har blitt installert med ”Egendefinert installasjon” med [LPR direkte utskrift (spesifiser adresse/autosøk)] og [Ja]-avmerkingsboksen valgt for ”Vil du bruke tandemutskriftsfunksjonen?”.

### Macintosh

1. #### Velg [Tandemutskrift]

2. #### Sett [Tandemutskrift]-avkrysningsboksen til

   Innstillingsskjermen for Tandemutskrift vises. Angi IP-adressen til en klientmaskin og klikk på [Oppdaterings]-knappen. Innstillinger for Tandemutskrift er konfigurert.
   - Hvis du vil bruke tandemutskriftsfunksjonen, må du velge protokollen som skal brukes, i henhold til meldingen som vises på skjermen når du legger til skriverdriveren i verktøy for skriveroppsett.
   - I Mac OS 10.4 til 10.8 blir dette utført automatisk ved å klikke på [Oppdater]-knappen (eller [Tandeminnstillinger]-knappen) på "tandemutskrift"-skjermen. I Mac OS 10.9 angir du IP-adressen til kundemaskinen.
   - Denne funksjonen kan ikke brukes i Mac OS X 10.10 eller senere.

Tilbake til toppen