# TONERKASSETT

## Oversikt

Som en regel bør tonerkassetten alltid skiftes ut etter at meldingen "Bytt tonerpatron." vises.
Du bør oppbevare et sett med tonerkassetter for hånden slik at du kan skifte ut en tonerkassett umiddelbart når toneren går tom.
Tomme tonerkassetter kan skiftes ut uten å avbryte en kopi-/utskriftsjobb.

### Byttemelding

Hvis du fortsetter utskriften, vises følgende melding.
Når denne meldingen vises, må du klargjøre en tonerkassett for utskiftning og bytte den. Det er mulig å skrive ut i denne tilstanden.

Hvis du fortsetter å bruke maskinen uten å skifte ut kassetten, stanses utskriften og følgende melding vises. Når maskinen går til denne tilstanden, kan ikke utskrift utføres før tonerkassetten er skiftet ut.

- Fargen kan bli lys eller bildet kan bli uklart, avhengig av bruksforholdene.
- Oppbevar brukte tonerkassetter i en plastpose (ikke kast dem). Serviceteknikeren din vil hente brukte tonerkassetter.
- Når hovedskjermen eller første skjermbilde for kopieringsmodus vises, hold nede [Hovedskjerm]-knappen for å vise omtrent hvor mye toner det er igjen (indikert i %).
- Når toneren går tom mens hovedskjermen vises, vises meldingen [Toner Tom] i øvre høyre hjørne på skjermen.

- Ikke ta på tonerfyllehullet.

- Ikke rist eller sving tonerkassetten.

- Ikke kast en tonerkassett på ild. Toneren kan sprute og forårsake brannskader.
- Oppbevar tonerkassetter utilgjengelig for små barn.
- Hvis en tonerkassett oppbevares stående på kortsiden, kan toneren hardne og bli ubrukelig. Tonerkassetter skal alltid oppbevares liggende på siden.

- Hvis en annen tonerkassett enn en som anbefales av SHARP blir brukt, er det ikke sikkert at maskinen oppnår full kvalitet og ytelse, og du risikerer å skade maskinen. Pass på at du bruker en tonerkassett som anbefales av SHARP.

## Drift

1. #### Trekk ut tonerskuffen

   Trekk tonerskuffen sakte ut til den stopper.

   Hvis tastaturet er blitt trukket ut fra driftspanelet, må du huske å sette det tilbake i driftspanelet. Hvis tastaturet er trukket ut, kan tonerskuffen komme i kontakt med tastaturet og forårsake skade.

2. #### Fjern tonerkassetten

   Trekk tonerkassetten rett opp og ut.
   Hvis kassetten dras ut for fort, kan toner lekke ut.

3. #### Sett inn den nye tonerkassetten rett ned

   Endene på kassetten må være korrekt orientert, ellers vil det ikke være mulig å sette inn kassetten.

4. #### Lukk tonerskuffen

   Etter at tonerkassetten er blitt skiftet finner tonerfylling sted automatisk.
   Hvis meldingen som ber deg om å skifte toner ikke vises, må du ikke åpne tonerskuffen.

Tilbake til toppen