# ELIMINERE TOMME SIDER FRA EN OVERFØRING(TOM SIDE HOPP OVER)

## Oversikt

Hvis den skannede originalen inneholder tomme sider, hopper denne funksjonen over dem og sender bare sider som ikke er tomme.
Hvis du skanner en original der den ene siden er tom, hopper maskinen over tomme sider ved 2-sidig sending.

Avhengig av originalen kan det hende at enkelte sider som ikke er tomme oppdages som tomme sider og derfor ikke sendes, og enkelte sider som er tomme oppdages kanskje ikke som tomme sider og sendes derfor.

## Drift

1. #### Plasser originalene i den automatiske dokumentmateren

   - AUTOMATISK DOKUMENTMATER

2. #### Spesifiser destinasjonen

   - ANGI EN DESTINASJON FRA ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON MED SØKENUMMERET
   - ANGI EN DESTINASJON MANUELT
   - ANGI EN DESTINASJON FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON FRA OVERFØRINGSLOGG

3. #### Trykk på [Andre]-tasten og deretter på [Tom side Hopp over]-tasten

4. #### Trykk på [Hopp over tom side]- eller [Hopp over tom side og bakside]-tasten

   Når innstillingene er fullført, trykker du på etterfulgt av [Tilbake]-tasten.

   ###### Slik avbryter du Tom side Hopp over-innstillingen:

   Trykk på [Av]-tasten.

5. #### Trykk på [Start]-tasten for å starte skanning av originalen

   Du hører en pipelyd som indikerer at skanningen er ferdig.
   Trykk på [Forhåndsvisning]-tasten for å forhåndsvise utskriftsbildet før du sender det. Når du har skannet en original ved å trykke på [Forhåndsvisning]-tasten, kan du trykke på [Ekstra skanning]-tasten for å skanne den neste originalen. Trykk på [Start]-tasten for å sende et bilde.
   Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se KONTROLL AV UTSKRIFTSBILDET FØR DET SENDES.

6. #### Kontroller bekreftelsesmelding, og trykk på [OK]-tasten for å begynne å overføre

   På bekreftelsesskjermen vises antall skannede originalark i (A), antall skannede sider i (B) og antall ark som skal sendes, med unntak av tomme sider, i (C). Hvis for eksempel fem originalark som inkluderer to tomme sider skannes med dupleksskanning, vil (A) vise "5", (B) vise "10" og (C) vise "8".

Tilbake til toppen