# SLETTE PERIFERE SKYGGER PÅ BILDET(SLETT)

## Oversikt

Slettefunksjonen brukes til å slette skygger rundt kopikantene som kan oppstå når du kopierer tykke originaler eller bøker.

###### Slettemodi

- Denne funksjonen sletter deler av bildet hvor skygger har en tendens til å dannes, den oppdager ikke skygger.
- Slettebredden synkroniseres med zoomgraden.
  Hvis for eksempel slettebredden er satt til 20 mm (1") og bildet reduseres til 50 %, vil slettebredden være på 10 mm (1/2").

###### For å endre standardinnstilling for slettebredde:

I Innstillingsmodus (administrator) velger du [Systeminnstillinger] → [Innstillinger for kopieringsfunksjon] (fane) → [Innstillinger for kopieringsfunksjon] → [Justering av kantsletting].

## Drift

1. #### Legg i originalen og trykk på [Forhåndsvisning]-tasten

   Plasser originalen i den automatiske dokumentmateren eller på dokumentglasset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATER
   - DOKUMENTGLASS

2. #### Trykk på [Andre]-tasten, og trykk på [Slett]-tasten

3. #### Angi sletteposisjon

   Trykk på avkrysningsboksen på siden som skal slettes, for å sette den til .

   [Ytre ramme] tasten: Avkrysningsboksene Opp, Ned, Venstre og Høyre står på .
   [Spesifiser ramme + senter]-tasten: Alle avkrysningsboksene står på .
   Angi slettekanten på motsatt side når du sletter kanter på én til tre sider for å skanne en 2-sidig original.
   - Hvis [Motsatt slettepos. bakomslag]-avkrysningsboksen er satt på , vil kanten i posisjonen overfor den slettede kanten på forsiden bli slettet.
   - Hvis [Motsatt sletteposisjon for bakre omslag]-avkrysningsboksen er angitt til , vil kanten i samme posisjon som den på forsiden bli slettet.

4. #### Angi slettebredde

   Trykk på visningen av numerisk verdi for for- og baksiden, og angi et område med talltastene.
   Eller trykk på -tasten for å oppgi området.
   Når innstillingene er fullført, trykker du på etterfulgt av [Tilbake]-tasten.

   ###### For å avbryte sletteinnstillingen:

   Trykk på [Slett]-tasten.

5. #### Kontroller forhåndsvisningsbildet på forhåndsvisningsskjermen

   ###### For å annullere alle innstillinger:

   Trykk på [CA]-tasten.

6. #### Trykk på [Start]-tasten for å starte kopieringen

   ###### Hvis du vil lage to eller flere sett med kopier:

   Trykk på kopivisningstasten for å spesifisere antallet kopier.

Tilbake til toppen