# ENDRE EMNE, FILNAVN, SVAR TIL OG HOVEDTEKST

## Oversikt

Du kan endre emne, filnavn, svar-til og brødtekst når du utfører en skanneoverføring. Om nødvendig, skriv teksten inn direkte.

- Når du utfører Skanne til FTP eller Skanne til nettverksmappe, kan kun filnavnet endres.
- Hvis emnet eller filnavnet ikke endres, brukes innstillingene i [Applikasjonsinnstillinger] → [Innstillinger for nettverksskanner] i Innstillingsmodus.
- Hvis svar til-adressen ikke endres, brukes innstillingene i [Systeminnstillinger] → [Innstill. For Bildesending] → [Skanne-innstillinger] → [Standardavsender Angitt] i Innstillingsmodus (administrator).
  Hvis dette ikke konfigureres, brukes svar-til-adressen som er konfigurert i [Nettverksinnstillinger] → [Tjeneste Oppsett] → [SMTP] → [SMTP oppsett] → [Svar e-postadresse] i Innstillingsmodus (administrator).
- Hvis du vil konfigurere kandidatene for emne, filnavn og hovedtekst, velger du [Applikasjonsinnstillinger] og deretter [Innstillinger for nettverksskanner] i Innstillingsmodus.

## Drift

1. #### Trykk på inntastingsboksen [Emne] for å skrive inn et nytt navn på emnet

2. #### Trykk på tast for forhåndsinnstilt tekst

   Etter at innstillingene er fullført, trykk på .

   - Du kan registrere et forhåndsinnstilt emne ved å velge [Applikasjonsinnstillinger] i Innstillingsmodus → [Innstillinger for nettverksskanner]→ [Temanavninnstillinger].
   - Hvis du vil skrive inn teksten direkte, trykker du på [Dir. innskrift]-tasten for å vise det virtuelle tastaturet.
     Skriv inn filnavnet, og trykk på [OK]-tasten.

   ###### Slik fjerner du det valgte emnet:

   Trykk på [Slett]-tasten.

3. #### Trykk på inntastingsboksen [Filnavn] for å skrive inn et nytt navn på filen

4. #### Trykk på tast for forhåndsinnstilt tekst

   Etter at innstillingene er fullført, trykk på .

   - Du kan registrere et forhåndsinnstilt filnavn ved å velge [Applikasjonsinnstillinger] i Innstillingsmodus → [Innstillinger for nettverksskanner]→ [Filnavninnstillinger].
   - Hvis du vil skrive inn teksten direkte, trykker du på [Dir. innskrift]-tasten for å vise det virtuelle tastaturet.
     Skriv inn emnet, og trykk på [OK]-tasten.

   ###### Slik avbryter du det valgte filnavnet:

   Trykk på [Slett]-tasten.

5. #### Trykk på [Alternativer]

6. #### For å endre svar-til-adresse, trykk på [Svar-til]-inntastingsboksen

7. #### Trykk på tasten til destinasjonen som du vil angi som returadresse

   Etter at innstillingene er fullført, trykk på .

   - Hvis du trykker på [Globalt adressesøk]-tasten på handlingspanelet, kan du angi en bruker som er lagret i den globale adresseboken som svar-til-adresse.
   - Hvis du trykker på [Hent etter brukernavn]-tasten, kan du hente en e-postadresse etter et nummer som er lagret i adresseboken.
   - Hvis du trykker på [Dir. innskrift]-tasten på handlingspanelet, kan du skrive inn e-postadressen direkte.
   - Hvis du angir [Legg til 'Svar til' Cc] til , legges svar-til-adressen til Cc-adressen.
   Hvis brukerautentisering benyttes, angis informasjonen for brukeren som logget på, og svar-til-adressen kan derfor ikke endres.

8. #### Trykk på [Brødtekst]-inntastingsboksen for å endre brødteksten

9. #### Angi hovedteksten

   Hvis du vil velge en forhåndsinnstilt tekst som tidligere var lagret i Innstillingsmodus, trykker du på [Forhåndsinnst.]-tasten.
   Trykk på [Rediger]-tasten for å skrive inn hovedteksten direkte. Når det virtuelle tastaturet vises, kan du skrive inn hovedteksten direkte. Når du har angitt hovedteksten, trykker du på [OK]-tasten.
   Etter at innstillingene er fullført, trykk på .

   - Du kan registrere en forhåndsinnstilt e-posttekst ved å velge [Applikasjonsinnstillinger] i Innstillingsmodus → [Innstillinger for nettverksskanner]→ [Hovedtekst- innstillinger.
   - Angi opptil 1800 tegn. (Linjeskift telles som ett tegn.)
   - Trykk på [Rediger]-tasten for å endre hovedteksten. Det virtuelle tastaturet vises med den angitte teksten.

   ###### Slik fjerner du den angitte teksten:

   Trykk på [Slett alle]-tasten. Når du trykker på denne tasten, slettes hele meldingsteksten umiddelbart, ikke bare den valgte linjen.

Tilbake til toppen