# SKANNE TYNNE ORIGINALER (SAKTE SKANN-MODUS)

## Oversikt

Bruk denne funksjonen når du ønsker å skanne tynne originaler med den automatiske dokumentmateren. Den forhindrer at tynne originaler mates inn feil.

Når sakte skann-modus er valgt, er ikke 2-sidig skanning mulig.

## Drift

1. #### Plasser originalene i den automatiske dokumentmateren

   Juster papirguidene sakte.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATER

   Hvis du bruker for mye kraft til å legge i originalene, kan de bli krøllet og mates inn feil.

2. #### Spesifiser destinasjonen

   - ANGI EN DESTINASJON FRA ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON MED SØKENUMMERET
   - ANGI EN DESTINASJON MANUELT
   - ANGI EN DESTINASJON FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON FRA OVERFØRINGSLOGG

3. #### Trykk på [Andre]-tasten, og trykk på [Sakte Skann Mod]-tasten

   Et hakemerke vises på ikonet.
   Når innstillingene er fullført, trykker du på [Tilbake]-tasten.

   ###### Slik avbryter du innstillingen for sakte skannmodus:

   Trykk på [Sakte Skann Mod]-tasten for å fjerne hakemerket.

4. #### Trykk på [Start]-tasten for å starte skanning av originalen

   Du hører en pipelyd som indikerer at skanningen og overføringen er ferdig.
   Trykk på [Forhåndsvisning]-tasten for å forhåndsvise utmatingsbildet før du sender data. Når du har skannet en original ved å trykke på [Forhåndsvisning]-tasten, kan du trykke på [Ekstra skanning]-tasten for å skanne den neste originalen. Trykk på [Start]-tasten for å sende et bilde.
   Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se KONTROLL AV UTSKRIFTSBILDET FØR DET SENDES. Innstillingene for denne funksjonen kan imidlertid ikke endres i forhåndsvisningsskjermen.

Tilbake til toppen