# BRUKE TO MASKINER TIL Å KOPIERE PARALLELT(TANDEMKOPI)

## Oversikt

Denne funksjonen deler en kopijobb i to mellom to maskiner som er koblet til nettverket, slik at kopieringstiden kan kortes ned. Tandemkopi må aktiveres i [Innstilling av tandemtilkopling] i innstillingsmodus.

Mestermaskin og kundemaskin
Mestermaskinen utfører kun skanning, og en kundemaskin som er registrert i mestermaskinen, utfører bare utskrift uten å skanne originalen.

- To maskiner må være koblet til nettverket ditt for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Du kan ikke bruke tre eller flere maskinen til tandemkopiering.
- Hvis Tandemkopi er aktivert ved hjelp av en funksjon som tilbys i hovedmaskinen og ikke i en klientmaskin, vil en melding vises. For eksempel hvis en heftebehandler er installert i hovedmaskinen, men ikke i en klientmaskin:
  - Tandemkopi er aktivert når du angir kopier uten stifting.
  - Tandemkopi er slått av når du angir kopier med stifting.
- Hvis enten mestermaskinen eller kundemaskinen går tom for papir, vil maskinen som gikk tom for papir sette jobben på vent, mens maskinen som fremdeles har papir, fortsetter med jobben. Når nytt papir tilføres i maskinen som gikk tom, fortsetter jobben.
- Hvis du har konfigurert Innstillinger for brukerautentifisering, er det mulig at Tandemkopi ikke er aktivert avhengig av autentiseringen spesifisert for hoved- og klientmaskinene.
  - Tandemkopi er aktivert når brukerautentisering er angitt i mestermaskinen.
  - Tandemkopi er slått av når brukerautentisering er angitt i kundemaskinen, men ikke angitt i mestermaskinen.
- Hvis det lages et oddetall antall sett lages, mates ett eller flere sett ut til mastermaskinen.

###### For å bruke tandemkopi:

I Innstillingsmodus (administrator) velger du [Systeminnstillinger] → [Enhetskontroll] → [Innstilling av tandemtilkopling].

- IP-adresseinformasjon for klientmaskinen må være registrert på hovedmaskinen. For portnummeret er det best å bruke den opprinnelige innstillingen (50001). Ikke endre portnummeret, med mindre du får problemer med denne innstillingen. Tandeminnstillingen skal konfigureres av nettverksadministratoren din. Hvis mestermaskinen og kundemaskinen bytter roller, må du konfigurere mestermaskinens IP-adresse i kundemaskinen. Det samme portnummeret kan brukes for begge maskinene.

###### For å forby tandemoverføringer eller -mottak:

I Innstillingsmodus (administrator) velger du [Systeminnstillinger] → [Enhetskontroll] → [Innstilling av tandemtilkopling].

- For å forby tandemoverføring, aktiver [Deaktivering av hovedmaskinmodus].
- For å forby tandemmottak, aktiver [Deaktivering av klientmaskinmodus].

## Drift

1. #### Legg i originalen og trykk på [Forhåndsvisning]-tasten

   Plasser originalen i den automatiske dokumentmateren eller på dokumentglasset.
   Når du bruker dokumentglasset til å skanne flere originalsider, bytter du original og trykker på [Ekstra skanning]-tasten.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATER
   - DOKUMENTGLASS

2. #### Trykk på [Andre]-tasten, og trykk deretter på [Tandemkopi]-tasten

   Når innstillingene er fullført, trykker du på [Tilbake]-tasten.

   ###### For å annullere tandemkopiinnstillingen:

   Trykk på [Tandemkopi]-tasten for å fjerne hakemerket.

3. #### Trykk på kopivisningstasten for å spesifisere antallet kopier

   Opptil 9999 kopier (sett) kan velges. Det spesifiserte antallet kopier deles mellom mester- og kundemaskinen. Hvis antallet kopier utgjør et oddetall, lager mestermaskinen flere kopier enn kundemaskinen.

   ###### Hvis feil kopiantall blir angitt:

   Trykk på [C]-tasten, og angi deretter det riktige antallet.

4. #### Kontroller forhåndsvisningsbildet på forhåndsvisningsskjermen

   ###### For å annullere alle innstillinger:

   Trykk på [CA]-tasten.

5. #### Trykk på [Start]-tasten for å starte kopieringen

   ###### For å annullere tandemkopi:

   Trykk på [STOPP]-tastene både på mester- og kundemaskinen.

Tilbake til toppen