# ANGI EN PAPIRPOSISJON(PLASSER BILDE)

## Oversikt

Denne funksjonen flytter den skannede originalen til en angitt posisjon for å lage en kopi.

Plasser bilde må angis før originalen skannes.

## Drift

1. #### Trykk på [Andre]-tasten, og trykk deretter på [Plasser bilde]-tasten

2. #### Angi utskriftsstartposisjonen

   Trykk på visningen av numerisk verdi for for- og baksiden, og angi utskriftsstartposisjonen med talltastene.
   Eller trykk på for å taste inn utskriftsstartposisjonen.
   Når innstillingene er fullført, trykker du på etterfulgt av [Tilbake]-tasten.

   Hvis du angir [Juster 2. sideverdi til 1.]-avkrysningsboksen til , kan du angi for- og baksiden separat.

   ###### Slik avbryter du Plasser bilde:

   Trykk på [Slett]-tasten.

3. #### Legg i originalen og trykk på [Forhåndsvisning]-tasten

   Plasser originalen i den automatiske dokumentmateren eller på dokumentglasset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATER
   - DOKUMENTGLASS

4. #### Kontroller forhåndsvisningsbildet på forhåndsvisningsskjermen

   ###### For å annullere alle innstillinger:

   Trykk på [CA]-tasten.

5. #### Trykk på [Start]-tasten for å starte kopieringen

   ###### Hvis du vil lage to eller flere sett med kopier:

   Trykk på kopivisningstasten for å spesifisere antallet kopier.

Tilbake til toppen