# ENHETSKONTROLL

Ulike enheter som er festet på maskinen kan stilles inn.

### INNSTILLING FOR ORIGINALSTØRRELSESINDIKATOR

En av åtte grupper med standardstørrelser for originaler som vist nedenfor kan velges for påvisning med funksjonen for påvisning av originalstørrelse.

Valg | Påviselige originalstørrelser
--- | ---
DOKUMENTGLASS | Dokumentmaterskuff (automatisk dokumentmater)
AB-1 | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R | 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
AB-2 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13") | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11" × 17", 8-1/2" × 11", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")
AB-3 | A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR | A3, A4, A4R, A5, B4, 11" × 17", 8-1/2" × 11", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 8K, 16K, 16KR
AB-4 | 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11" × 17", 8-1/2" × 11", 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")
AB-5 | 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11" × 17", 8-1/2" × 11", 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")
Inch-1 | 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", A3, A4
Inch-2 | 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", A3, A4
Inch-3 | 11" × 17", 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 8-1/2" × 13-2/5 (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", A3, A4

###### Avbryt registrering på dokumentglass

Påvisning av originalstørrelse på dokumentglasset kan deaktiveres. Når dette er gjort, blir alle originaler som plasseres på dokumentglasset behandlet som originaler med spesialstørrelse.

### Deaktivere enheter/stifteinnstilling

Avhengig av hvilke periferenheter som er installert på denne maskinen, kan kan være at oppsettspunkter ikke vises.

###### Deaktiver dokumentmater

Bruk denne innstillingen til å hindre bruk av automatisk dokumentmater, slik som ved funksjonssvikt på materen. (Når innstillingen er aktivert, kan man fremdeles skanne med dokumentglasset.)

###### Original innmatingsmodus

Følgende modi for mating av originaler kan angis som standard i kopieringsmodus, bildesendingsmodus, skann til HDD-modus og modus for lagring på ekstern minneenhet. Når en modus er hyppig brukt, vil dette spare deg for å velge modusen i en annen modus hver gang du vil bruke den.

- Originaler med blandet format (samme bredde (bare kopieringsmodus) / ulik bredde)
- Sakte skann-modus
- Hopp over tom side

###### Deaktiver dupleks

Dette brukes til å deaktivere 2-sidig utskrift, som når dupleksmodulen feiler.

###### Deaktiver høykapasitetskassett

Denne innstillingen brukes til å forby bruk av høykapasitetsskuffen, f.eks. ved feilfunksjon.

###### Deaktiver skuffinnstillinger

Denne innstillingen brukes til å hindre skuffinnstillinger (bortsett fra enkeltmaterskuffen).

###### Deaktiver enkeltmaterskuff

Deaktiverer bruken av enkeltmaterskuff.

###### Deaktiver innlegging

Deaktiverer bruken av innlegger.

###### Deaktiver forskyvning

Deaktiverer bruken av forskyvningsskuff.

###### Deaktiver stifter

Denne innstillingen brukes til å forby bruk av stifter, f.eks. ved feil i stiftefunksjonen til ferdiggjører.

###### Automatisk ryggstift

Ryggstifting skjer automatisk når folderkopieringsfunksjonen brukes.

###### Bretteposisjonjustering for ryggstifting

Denne innstillingen brukes til å justere brette- og stifteposisjonen når ferdiggjører med ryggstifting (100-arksstifting) er installert, og ryggstiftingsfunksjonen benyttes.
Angi en verdi mellom +/- 2,0 mm i trinn på 0,25 mm.

###### Stifteposisjon, finjustering for ryggstifting

Denne innstillingen brukes til å justere stifteposisjonen når ferdiggjører med ryggstifting (100-arksstifting) er installert, og ryggstiftingsfunksjonen benyttes.
Still inn stifteposisjonen med innstillingsverdien "Ryggfals/Justering Av Ryggstift Pos." som standard.
Angi en verdi mellom +/- 3,0 mm i trinn på 0,1 mm.

###### Stifteposisjonjustering for ryggstifting

Denne posisjonen brukes til å justere både brette- og stifteposisjoner når en etterbehandler med ryggstifting (50-arksstifting) er installert.
Angi en verdi mellom +/- 3,0 mm i trinn på 0,2 mm.

###### Deaktiver hulling

Denne innstillingen brukes til å forby bruk av hulling, f.eks. ved feilfunksjon i hullingsmodulen i etterbehandler eller heftebehandler.

###### Deaktiver bretteenhet

Denne innstillingen brukes til å deaktivere bretteenheten.
Du kan bruke ryggbretting sammen med ferdiggjører med ryggstifting selv om bretteenheten er deaktivert.

### Deaktivering av stabler

Avhengig av hvilke periferenheter som er installert på denne maskinen, kan kan være at oppsettspunkter ikke vises.

###### Deaktiver beskjæringsmodul

Denne innstillingen brukes til å deaktivere beskjæringsmodulen.

###### Deaktivering av stabler 1

Denne innstillingen brukes til å deaktivere den primære høykapasitetssorteringen.

###### Deaktivering av stabler 2

Denne innstillingen brukes til å deaktivere den sekundære høykapasitetssorteringen.

### Innstilling for autovalg av papir

Papirtypene* som automatisk papirvalg vil velge, kan spesifiseres. Velg en av følgende innstillinger:

- Vanlig papir
- Vanlig og resirkulert papir
- Resirkulert papir

Funksjonen for automatisk papirvalg kan ikke velge andre papirtyper enn de som er spesifisert i denne innstillingen.
* Papirtypen stilles inn for hver papirskuff ved å velge [Systeminnstillinger] i Innstillingsmodus → [Papirskuffinnstillinger]

### Sorteringsinnstillinger

###### Flere bunkeinnstillinger

Angi om ekstra papir skal legges inn for nye jobber hvis det allerede er lagt inn papir i bunkeskuffen i høykapasitetssorteringen.

###### Innstilling for automatisk skifting

Angi om det skal mates ut papir til den andre høykapasitetssorteringen, hvis den som er i bruk er full, når det er installert to høykapasitetssorteringer.

### Innstilling av tandemtilkobling

Når to maskiner brukes som nettverksskrivere med TCP/IP-protokoll, kan du bruke denne innstillingen til å konfigurere portnummer og IP-adresse for maskinen som brukes som tandem-klientmaskin.

###### Deaktiver mastermaskinmodus

Aktiver denne innstillingen for å hindre tandemoverføring. (Normalt er ikke denne innstillingen nødvendig.)

###### Deaktivering av klientmaskinmodus

Aktiver denne innstillingen for å hindre tandemmottak. (Normalt er ikke denne innstillingen nødvendig.)
Fabrikkstandardinnstilling for portnummeret er "50001". Ikke endre portnummeret, med mindre du får problemer med denne innstillingen.
For å bruke tandemfunksjonen når brukerautentisering er aktivert, må samme påloggingsnavn og passord brukes på både hovedmaskinen og klientmaskinen. Hvis samme påloggingsnavn og passord ikke brukes, vil sideantallet kanskje ikke bli lagt til riktig brukertelleren eller kanskje bare mastermaskinen skriver ut.

### Detektering av dobbelmatning

Velg om dobbelmatning skal detekteres.

###### Dokumentmater

Angi om dobbelmating fra dokumentmateren skal detekteres.

### Autom. veksling av ferdiggjøringsskuffer

Når ferdiggjørerens øvre skuff er fylt med papir, byttes utmatingsskuffen automatisk til nedre utmatingsskuff.
Hvis ferdiggjørerens nedre skuff velges for papirutmating, mates papirene kun til ferdiggjørerens nedre skuff.

### Optimering av en harddisk

Ulike enheter som er festet på maskinen kan stilles inn.
Denne funksjonen optimaliserer maskinens harddisk ved å defragmentere data. Hvis det kjøres en jobb får du opp en melding. Optimalisering igangsettes ikke før jobben er ferdigkjørt. Mens optimaliseringen pågår, kan ikke de følgende operasjonene utføres:

- Tilgang til Innstillingsmodus (nettversjon), og mottak av utskriftsdata
- Bruk av taster på kontrollpanelet
- Avstengning av strømmen med hovedstrømbryteren på maskinen
- Auto strømavstengning

Når optimalisering er fullført, startes maskinen automatisk på nytt.
Når dokumentarkiveringsfunksjonen brukes hyppig, og utmating av filer virker noe tregt, kan optimalisering av harddisken bedre ytelsen.

### Fikseringsenhet rensemodus

Bruk denne funksjonen for å rengjøre maskinens fikseringsenhet når prikker eller annen smuss vises på papirets utskriftsside. Når denne funksjonen kjøres, blir det skrevet ut et papir med ”V” og fikseringsenheten rengjøres.
Hvis du ikke ser forbedring etter at funksjonen er brukt første gang, kan du prøve å kjøre funksjonen på nytt.

### MC-rengjøringsmodus

Denne maskinen gjennomfører automatisk rengjøring med jevne mellomrom, og det er vanligvis ikke nødvendig å kjøre denne modusen. Kjør denne modusen kun i tilfeller der svarte eller fargede linjer (lineært ujevne farger) oppstår på utskriften.

- Ikke bruk denne funksjonen hvis det ikke vises svarte eller fargede linjer. Hvis du bruker denne funksjonen under normale forhold, kan det føre til at rengjøreren forringes.

### Innstillinger for varmeenhetskontroll

Disse brukes til å styre tonervarmetemperaturen i henhold til papirvekten.
Disse innstillingene gjelder for vanlig papir, resirkulert papir, hullet papir, forhåndstrykt papir, brevhodepapir, farget papir og brukertypepapir.
Du kan velge "60 g/m2 til 89 g/m2" eller "90 g/m2 til 105 g/m2" ("16 til 23 lbs" eller "23+ til 28 lbs").

- Sørg for at du bare bruker papir som er i samme vektområde som det som er angitt her. Ikke bland vanlig papir eller annet papir som er utenfor dette området med papiret i skuffen.
- Når innstillinger endres, trer endringene i kraft når maskinen startes på nytt. Se ”SLÅ AV ELLER PÅ MASKINEN OG STARTE DEN PÅ NYTT” for å starte maskinen på nytt.

### Listeutskrift

Angi [Ensidig] eller [Tosidig] utskrift i Listeutskrift.

### Redusere svarte streker

Velg om du vil bruke funksjonen som reduserer svarte streker, eller ikke.
Redusere svarte streker kan brukes med funksjonene Skanne original, Bildesending og Skanne til HDD.
Hvis Redusere svarte streker er aktivert, kan de følgende alternativene velges.

- Behandle tynne svarte streker
- Normal
- Behandle tynne og tykke svarte streker

###### Vis advarselsmelding når svarte streker oppdages

Velg dette alternativet for å vise en advarselsmelding når svarte streker oppdages av dokumentmateren.

### Statusindikator innst.

Statusindikatoren på baksiden av maskinen lyser eller blinker avhengig av maskinens status.
Du kan endre denne innstillingene slik at maskinstatusen som får den grønne indikatoren (statusindikator) til å lyse eller blinke angis. Indikatoren slutter å lyse/blinke når autavstengning er aktivert.
Statusindikator (grønn): Dui kan angi hvilken jobbstatus og original skannestatus som skal få indikatoren til å lyse eller blinke.
Grønn indikator (statusindikator): Denne indikatoren lyser eller blinker når det oppstår en feil på maskinen.
Grønn indikator (statusijndikator) lyser og blinker på samme måte, uavhengig av mønsteret du velger.

Status | Mønster 1 | Mønster 2
--- | --- | ---
Grønn indikator (statusindikator) | Maskinen utfører en jobb. | Grønn: lyser | -
Maskinen kan ta imot en jobb. | - | Grønn: lyser
Maskinen skanner en original. | Grønn: blinker | -
Maskinen skanner en original / behandler data. | - | Grønn: blinker
Maskinen er i en annen status enn det som er angitt ovenfor. | Grønn: av | Grønn: av
rød indikator (feilindikator) | Det har oppstått en feil på maskinen, men maskinen kan brukes. | Rød: lyser | Rød: lyser
Det har oppstått en feil på maskinen, og maskinen kan ikke brukes. | Rød: blinker | Rød: blinker
Maskinen er i en annen status enn det som er angitt ovenfor. | Rød: av | Rød: av

Tilbake til toppen