# SLETTE PERIFERE SKYGGER PÅ BILDET(SLETT)

## Oversikt

Ved skanning av en tykk original eller bøker, slett eventuelle perifere skygger som kan forekomme på bildet.

### Slettemodi

Denne funksjonen sletter deler av bildet hvor skygger har en tendens til å dannes, men den oppdager ikke skygger.
Slettebredden synkroniseres med zoomgraden. Hvis du for eksempel reduserer størrelsen på originalen til 70 % av originalstørrelse etter at slettebredden er angitt til 10 mm (1/2"), angis slettebredden til 7 mm (3/8").

###### For å endre standardinnstilling for slettebredde:

I Innstillingsmodus (administrator) trykker du på [Systeminnstillinger] → [Innstill. For Bildesending] → [Driftsinnstillinger] → [Standardinnstillinger] → [Justering Av Kantsletting.] og endrer innstillingen for slettebredden.

## Drift

1. #### Legg i originalen

   Plasser originalen i den automatiske dokumentmateren eller på dokumentglasset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATER
   - DOKUMENTGLASS

2. #### Spesifiser destinasjonen

   - ANGI EN DESTINASJON FRA ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON MED SØKENUMMERET
   - ANGI EN DESTINASJON MANUELT
   - ANGI EN DESTINASJON FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON FRA OVERFØRINGSLOGG

3. #### Trykk på [Andre]-tasten, og trykk på [Slett]-tasten

4. #### Angi sletteposisjon

   Merk av i boksen ved kanten du ønsker å slette, slik at vises.

   - [Ytre ramme]-tasten: Viser avkrysningsbokser for opp, ned, venstre og høyre som .
   - [Spesifiser ramme + senter]-tasten: Viser alle av avkrysningsbokser som .
   Angi slettekanten på motsatt side når du sletter kanter på én til tre sider for å skanne en 2-sidig original.
   - Hvis [Sletteposisjon på motsatt side]-avkrysningsboksen er angitt til , vil kanten i posisjonen overfor den slettede kanten på forsiden bli slettet.
   - Hvis det er merket av for [Motsatt sletteposisjon for bakre omslag] og vises, vil kanten i samme posisjon som den på forsiden bli slettet.

5. #### Angi slettebredde

   Trykk på tallvisningen som viser slettebredden på forsiden eller baksiden, og angi området ved hjelp av talltastene.
   Du kan spesifisere området raskt ved først å angi en verdi nær ønsket verdi ved hjelp av talltastene, og deretter justere verdien med .
   Når innstillingene er fullført, trykker du på etterfulgt av [Tilbake]-tasten.

   ###### For å avbryte sletteinnstillingen:

   Trykk på [Slett]-tasten.

6. #### Trykk på [Start]-tasten for å starte skanning av originalen

   Hvis du la originalene inn i dokumentmaterskuffen, blir alle sidene skannet.
   Når du plasserer originalen på dokumentglasset, skannes én side av gangen.
   Når du har skannet den siste originalen, trykker du på [Les-Slutt]-tasten.
   Du hører en pipelyd som indikerer at skanningen og overføringen er ferdig.
   Trykk på [Forhåndsvisning]-tasten for å forhåndsvise utskriftsbildet før du sender det. Når du har skannet en original ved å trykke på [Forhåndsvisning]-tasten, kan du trykke på [Ekstra skanning]-tasten for å skanne den neste originalen. Trykk på [Start]-tasten for å sende et bilde.
   Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se KONTROLL AV UTSKRIFTSBILDET FØR DET SENDES.

Tilbake til toppen