# UTSKIFTNING AV BEHOLDEREN FOR TONEROPPSAMLING

## Oversikt

Beholderen for toneroppsamling samler opp overflødig toner som produseres under utskrift. Når beholderen for toneroppsamling blir full, vil "Bytt brukt tonerbeholder" komme opp.

- Ikke kast beholderen for toneroppsamling på ild. Toneren kan sprute og forårsake brannskader.
- Oppbevar beholderen for toneroppsamling utilgjengelig for små barn.

## Drift

Åpne frontdekselet.
Utløs den brukte beholderen for toneroppsamling.
Trykk opp på utløserspaken for beholderen for toneroppsamling.
Beholderen for toneroppsamling faller forover som vist nedenfor. Vent til beholderen stopper av seg selv.
Ta ut beholderen for toneroppsamling.
Hold beholderen for toneroppsamling med begge hender og løft den langsomt opp.
Plasser beholderen for toneroppsamling på en jevn overflate.
Plasser et papirark, slik som en avis, på overflaten før du legger beholderen for toneroppsamling ned.

- Ikke la hullene peke nedover, da brukt toner vil lekke ut.

Fjern dekselet som er festet på siden av beholderen for toneroppsamling.
Fjern den forsiktig og vær forsiktig slik at toner ikke søles.
Fest dekselet ble fjernet i trinn fem til åpningen for beholderen for toneroppsamling.

Vær forsiktig når du fester dekselet slik at du ikke søler toner på klærne.

- Oppbevar fjernede beholdere for toneroppsamling i en plastpose (ikke kast dem). Serviceteknikeren din vil hente dem.

Installer en ny beholder for toneroppsamling.
Sett beholderen inn på skrå ovenfra. (I motsatt retning av retningen du fjernet den i.)
Skyv beholderen for toneroppsamling inn i maskinen.
Skyv beholderen inn til den klikker seg på plass.
Lukk frontdekselet.
Tilbake til toppen