# SKIFTE UT TONERKASSETTEN

## Oversikt

Når det er lite toner igjen, vises meldingen som ber deg om å bytte tonerkassetten.
Du bør oppbevare et sett med tonerkassetter for hånden slik at du kan skifte ut en tonerkassett umiddelbart når toneren går tom.
Utskiftningsmelding
Når det er lite toner igjen, vises meldingen "Klar til skanning for kopiering. (Klargjør ny toner.)". Når denne meldingen vises, må du klargjøre en tonerkassett for utskiftning.
Når tonermengden reduseres ytterligere, vises meldingen "Skift ut tonerkassetten.". Skift ut tonerkassetten når denne meldingen vises.

Hvis du fortsetter å bruke maskinen uten å skifte ut kassetten, vil følgende melding vises. Når maskinen går til denne tilstanden, kan ikke utskrift utføres før tonerkassetten er skiftet ut.

- Ikke kast en tonerkassett på ild. Toneren kan sprute og forårsake brannskader.
- Oppbevar tonerkassetter utilgjengelig for små barn.
- Hvis en tonerkassett oppbevares stående på kortsiden, kan toneren hardne og bli ubrukelig. Tonerkassetter skal alltid oppbevares liggende på siden.
- Hvis en annen tonerkassett enn en som anbefales av SHARP blir brukt, er det ikke sikkert at maskinen oppnår full kvalitet og ytelse, og du risikerer å skade maskinen. Pass på at du bruker en tonerkassett som anbefales av SHARP.

Avhengig av bruksforholdene, kan det utskrevne bildet kan bli lyst eller uklart.

- Oppbevar brukte tonerkassetter i en plastpose (ikke kast dem). Serviceteknikeren din vil hente brukte tonerkassetter.
- For å vise omtrent hvor mye toner det er igjen (indikert i %), hold nede [Hovedskjerm]-knappen i løpet av utskrift eller i standbymodus.
- Når toneren går tom mens hovedskjermen vises, vises meldingen [Toner tom] i øvre høyre hjørne på skjermen.

## Drift

Åpne frontdekselet.
Dra tonerkassetten mot deg.
Dra tonerkassetten forsiktig ut horisontalt.
Hvis kassetten dras ut for fort, kan toner lekke ut.
Hold tonerkassetten med begge hender som vist, og dra den langsomt ut av maskinen.
Ta ut en ny tonerkassett fra forpakningen og rist den fem til seks ganger.
Før den nye tonerkassetten langsomt inn på nivået.
Skyv kassetten inn til den låser seg på plass.
Fortsett å skyve kassetten innover til den klikker seg på plass.
Lukk frontdekselet.
Når tonerkassetten har blitt skiftet ut, går maskinen automatisk inn i bildejusteringsmodus. Du må ikke åpne frontdekselet mens dette pågår.
Tilbake til toppen