# ANGI EN PAPIRPOSISJON(PLASSER BILDE)

## Oversikt

Denne funksjonen flytter den skannede originalen til en angitt posisjon for å lage en kopi.
Du kan lage en kopi i posisjonen du ønsker ved å finjustere posisjonen.
Plasser bilde må angis før originalen skannes.

## Drift

Trykk på [Andre]-tasten, og trykk på [Plasser bilde]-tasten.
Angir en bevegelsesavstand.

- Trykk på området som viser bevegelsesavstanden på for- eller baksiden, og angi avstanden med talltastene.
- Du kan spesifisere området raskt ved først å angi en verdi nær ønsket verdi ved hjelp av talltastene, og deretter justere verdien med .
- Hvis du angir [Juster 2. sideverdi til 1.]-avkrysningsboksen til , utgår og du kan angi side 1 og 2 separat.

Når innstillingene er fullført, trykker du på etterfulgt av [Tilbake]-tasten.
For å annullere innstillingen for Plasser bilde:
Trykk på [Slett]-tasten.
Legg i originalen og trykk på [Forhåndsvisning]-tasten.
Plasser originalen i skuffen for dokumentmating på den automatiske dokumentmateren, eller på dokumentglasset.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATER
- DOKUMENTGLASS

Kontroller forhåndsvisningsbildet på forhåndsvisningsskjermen.
Kontroller om innstillingene produserer ønskede resultater.
For å annullere alle innstillingene:
Trykk på [SA]-tasten.
Trykk på [Start]-tasten for å begynne å kopiere.
Når du bare lager ett sett av kopier, trenger du ikke å spesifisere antallet kopier.
Hvis du vil lage to eller flere sett med kopier:
Trykk på kopivisningstasten for å spesifisere antallet kopier.
Tilbake til toppen