# DELE ET HEFTE ETTER SIDETALL OG OVERFØRE SIDENE ETTER HVERANDRE(BOKSKILLE)

## Oversikt

De åpnede sidene av et ryggstiftet hefte deles etter side i henhold til faktisk siderekkefølge før overføring.
Når du bruker denne funksjonen, trenger du ikke å sortere originalsidene som skal sendes.
Denne funksjonen kan aktiveres når innstillingen for originalstørrelse er satt til [Auto].
Dokumentglasset er ikke tilgjengelig for denne funksjonen.

## Drift

Plasser originalen i dokumentmaterskuffen for den automatiske dokumentmateren.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATER

Spesifiser destinasjonen.

- HENTE OPP EN DESTINASJON FRA EN ADRESSEBOK
- SE EN LISTE OVER VALGTE DESTINASJONER
- BRUKE ET SØKENUMMER FOR Å HENTE EN DESTINASJON
- ANGI EN ADRESSE MANUELT
- ANGI EN NETTVERKSMAPPE
- HENTE EN DESTINASJON FRA EN GLOBAL ADRESSEBOK
- BRUKE EN OVERFØRINGSLOGG FOR Å SENDE IGJEN

Trykk på [Andre]-tasten og deretter på [Bokskille]-tasten.
Velg innbindingskanten for brosjyreoriginalen.
Kontroller forhåndsvisningsbildet som vises på skjermen, og påse at innbindingskanten er riktig. Etter at innstillingene er fullført, trykk på .
For å avbryte Bokskille-innstillingen:
Trykk på [Av]-tasten.
Trykk på [Start]-tasten for å starte skanning av originalen.
Trykk på [Forhåndsvisning]-tasten for å kontrollere forhåndsvisningen av bildet før en faks sendes. For mer informasjon, se ”KONTROLL AV BILDET SOM SKAL SENDES”. Innstillingene for denne funksjonen kan imidlertid ikke endres i forhåndsvisningsskjermen.
Du hører en pipelyd som indikerer at skanningen og overføringen er ferdig.
Tilbake til toppen