# LAGE EN PRØVEKOPI(PRØVEKOPI)

## Oversikt

Denne funksjonen lager en prøvekopi før det angitte antallet kopier skrives ut. Kontroller forhåndsvisningsbildet med en prøvekopi. Endre innstillingen om nødvendig. Denne funksjonen lagrer den skannede originalen i maskinen, slik at du slipper å skanne originalen på nytt med den endrede innstillingen.
Prøvekopiflyt

- Prøvekopi må angis før originalen skannes.
- Hvis prøvekopi gjøres mens maskinen skriver ut en annen jobb, blir den andre jobben avbrutt mens utskriften av prøvekopien prioriteres. Den avbrutte jobben vil fortsette etter at prøvekopien er fullført.
  Hvis prøvekopi gjøres mens maskinen skriver ut en annen jobb hvor både 2-sidig utskrift og stiftefunksjon er aktivert, vil imidlertid prøvekopien skrives ut etter at jobben som pågår er fullført.
  Hvis [Slutt]-tasten trykkes for å utføre utskrift av de gjenværende settene mens maskinen skriver ut en annen jobb, vil de resterende settene bli skrevet ut etter at alle tidligere reserverte jobber er ferdige.

## Drift

Trykk på [Andre]-tasten, og trykk deretter på [Prøvekopi]-tasten.
Et hakemerke vises på ikonet.
For å annullere innstillingen for prøvekopi:
Trykk på [Prøvekopi]-tasten for å fjerne avkrysningen.
Når innstillingene er fullført, trykker du på [Tilbake]-tasten.
Angi påkrevde funksjoner etter behov, slik som ”Kontrast” og ”Kopigrad”.
Legg i originalen og trykk på [Forhåndsvisning]-tasten.
Plasser originalen i skuffen for dokumentmating på den automatiske dokumentmateren, eller på dokumentglasset.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATER
- DOKUMENTGLASS

Kontroller forhåndsvisningsbildet på forhåndsvisningsskjermen.
Kontroller om innstillingene produserer ønskede resultater.
For å annullere alle innstillingene:
Trykk på [SA]-tasten.
Velg antall kopier (sett) med talltastene.
Opptil 999 kopier (sett) kan velges.
Hvis feil antall kopier er angitt
Trykk på [S]-tasten, og skriv deretter inn riktig antall.
Trykk på [Start]-tasten.
Lag kun ett sett med kopier.
Kontroller kopiresultatet. Hvis du ikke finner noe galt, trykker du på [Start utskrift]-tasten.
Endre innstillingene etter behov og gjenta prøvekopieringen til du er fornøyd med kopiresultatet.
Du kan også endre antallet kopier. Bruk talltastene for å endre antallet kopier.

- Utilgjengelige funksjonstaster under Prøvekopi vises ikke.
- Enkelte tilgjengelige funksjoner kan være begrenset.

Kontroller forhåndsvisningsbildet på forhåndsvisningsskjermen.
Kontroller om innstillingene produserer ønskede resultater.
For å annullere alle innstillingene:
Trykk på [SA]-tasten.
Trykk på [Start]-tasten.
Tilbake til toppen