# MANUELT VALG AV KOPIGRAD

## Oversikt

Dette avsnittet forklarer hvordan du kan angi en kopigrad når du lager en kopi på papir som har en annen størrelse enn originalen, eller endrer bildestørrelsen for kopiering.
Følgende tre metoder kan brukes for å angi kopigraden.

- Bruke tasten for forhåndsinnstilt kopigrad
  Angi enhver kopigrad ved å kombinere tasten for forhåndsinnstilt kopigrad, som har forhåndsregistrerte verdier for forstørrelse og forminsking ut fra ofte brukte standardstørrelser, med zoomtasten, som du kan bruke til å justere graden i trinn på 1 %, som .
  Opptil to gradverdier kan legges til tastene for forhåndsinnstilt grad, for henholdsvis forstørrelse og forminskning.

- Spesifisere papirstørrelsen
  Angi papirstørrelsen for originalen og utskriften for å automatisk oppnå egnet kopigrad.

- Spesifisere bildemålene
  Angi bildestørrelsen for originalen og utskriften for å automatisk oppnå egnet kopigrad.
  Hvis du vil lage en kopi med samme kopigrad mellom vertikale og horisontale størrelser, angir du enten den vertikale eller horisontale størrelsen.

Når den automatiske dokumentmateren brukes, er omfanget av både de vertikale og horisontale kopigradene mellom 25 % og 200 %.
For å sette kopigraden tilbake til 100 %:
Trykk på [Kopigrad]-tasten for å vise kopigradmenyen, og trykk deretter på [100 %]-tasten.
For å legge til en kopigrad som forhåndsinnstilt kopigrad:
I ”Innstillingsmodus” velger du [Systeminnstillinger] → [Kopieringsinnstillinger] → [Kopiinnstilling] → [Legge til eller forandre forhåndsinnstilte kopigrader]. Hvis du vil velge den tilførte forhåndsinnstilte kopigraden, trykker du på [Annen kopigrad]-tasten.

## Drift

- Bruke tasten for forhåndsinnstilt kopigrad
- Angi papirstørrelse
- Angi bildemål

Bruke tasten for forhåndsinnstilt kopigrad
Trykk på [Kopigrad]-tasten.
Trykk på tasten for forhåndsinnstilt kopigrad eller -tasten for å angi kopigraden.
Etter at innstillingene er fullført, trykk på .
Kontroller at en egnet papirstørrelse for kopigraden er valgt.

- Det er to innstillingsskjermer. Bruk [Annen kopigrad]-tasten for å veksle mellom skjermene.
- Du kan spesifisere området raskt ved først å angi en verdi nær ønsket verdi ved hjelp av talltastene, og deretter justere verdien med .

- Opptil to ofte brukte gradverdier kan legges til tastene for forhåndsinnstilt grad, for henholdsvis forstørrelse og forminskning.
  - Kopieringsinnstillinger
- Hvis du trykker på [Mindre]-tasten på handlingspanelet, vil kopigraden stilles 3 % lavere enn den som er angitt.

Angi papirstørrelse
Trykk på [Kopigrad]-tasten.
Trykk på [etter papir]-tasten i [Zoom]-fanen.
Angi originalstørrelsen (papirstørrelsen for den innlagte originalen) og kopistørrelsen (papirstørrelsen for utmatingsresultatet).
Etter at innstillingene er fullført, trykk på .
Kontroller om innstillingene produserer ønskede resultater eller ikke på forhåndsvisningsskjermen.
For å annullere alle innstillingene:
Trykk på [SA]-tasten.

Angi bildemål
Trykk på [Kopigrad]-tasten.
Trykk på [etter størrelse]-tasten i [Zoom]-fanen.
Angi bildestørrelsen (dimensjonene for bildet som skal forstørres eller forminskes) og utmatingsstørrelsen (dimensjonene for de forstørrede eller forminskede bildene).
Trykk på området for bildestørrelse og utmatingsstørrelse, og angi størrelsene med talltastene.
Etter at innstillingene er fullført, trykk på .
Kontroller om innstillingene produserer ønskede resultater eller ikke på forhåndsvisningsskjermen.

- Hvis du har angitt feil størrelse:
  Trykk på [C]-tasten, og angi deretter den korrekte størrelsen.
- For å annullere alle innstillingene:
  Trykk på [SA]-tasten.

Tilbake til toppen