# SKANNE EN ORIGINAL SOM TO SEPARATE SIDER(BOKSKANNING)

## Oversikt

Venstre og høyre side av en original skannes som to separate sider. Denne funksjonen er nyttig når du ønsker å skanne hver side av en bok eller et annet heftet dokumentet etter hverandre.
Når du bruker bokskanning, må originalen legges på dokumentglasset.

Original skannestørrelse | Overført bilde
--- | ---
A3 (11" x 17") x 1 side | A4 (8-1/2" x 11") x 2 sider

- Denne funksjonen er tilgjengelig når innstillingen for originalstørrelse er satt til [Auto].
- Vær oppmerksom på at "Sentersletting" og "Kant- og sentersletting" ikke kan brukes.

## Drift

Legg originalen på dokumentglasset.

- DOKUMENTGLASS

Juster den midtre delen av originalen med det aktuelle størrelsesmerket .
Spesifiser destinasjonen.

- HENTE OPP EN DESTINASJON FRA EN ADRESSEBOK
- SE EN LISTE OVER VALGTE DESTINASJONER
- BRUKE ET SØKENUMMER FOR Å HENTE EN DESTINASJON
- ANGI EN ADRESSE MANUELT
- ANGI EN NETTVERKSMAPPE
- HENTE EN DESTINASJON FRA EN GLOBAL ADRESSEBOK
- BRUKE EN OVERFØRINGSLOGG FOR Å SENDE IGJEN

Trykk på [Andre]-tasten, og trykk på [Bokskanning]-tasten.
Et hakemerke vises på ikonet.
Når innstillingene er fullført, trykker du på [Tilbake]-tasten.
For å avbryte Bokskanning-innstillingen:
Trykk på [Bokskanning]-tasten for å fjerne hakemerket.
Trykk på [Start]-tasten for å starte skanning av originalen.
Trykk på [Forhåndsvisning]-tasten for å kontrollere forhåndsvisningen av bildet før en faks sendes. For mer informasjon, se ”KONTROLL AV BILDET SOM SKAL SENDES”. Innstillingene for denne funksjonen kan imidlertid ikke endres i forhåndsvisningsskjermen.
Når skanningen blir ferdig, plasser neste original og trykk på [Start]-tasten.
Gjenta til alle sidene har blitt skannet, og trykk så på [Les-Slutt]-tasten.
Du hører en pipelyd som indikerer at overføringen er ferdig.
Tilbake til toppen