# TJENESTEOPPSETT

Velg de generelle nettverksinnstillingene.
Velg innstillinger for DNS-system, SMTP, SNMP, WINS, Kerberos-autentisering, SNTP og mDNS.
DNS
DNS-innstillinger
Hovedserver
Angi IP-adressen til primær DNS-server.
Sekundærserver
Angi IP-adressen til sekundær DNS-server.
Tidsavbrudd
Angi et tidsavbrudd. Standardinnstillingen er 20 sekunder.
Denne tiden brukes til tilkoblingen til DNS-serveren er opprettet iht. standardspesifikasjonen.
Domenenavn
Angi domenenavnet hvor den valgte DNS-serveren finnes.
Dynamisk DNS-oppdatering
Still dette alternativet til dynamisk oppdatering av DNS-server.
Oppdateringsintervall
Angi et intervall for å oppdatere DNS-server.
WINS
WINS-innstillinger
Hovedserver
Angi IP-adressen til primær WINS-server.
Sekundærserver
Angi IP-adressen til sekundær WINS-server.
Omfangs-ID
Angi omfangs-ID.
SMTP
SMTP-innstillinger
Hovedserver
Angi IP-adressen eller verstnavnet til hovedserver SMTP.
Sekundærserver
Angi IP-adressen eller vertsnavnet til sekundær SMTP-server.
Portnummer
Angi et portnummer. Standardinnstillingen er port 25.
Tidsavbrudd
Angi et tidsavbrudd. Standardinnstillingen er 20 sekunder. Denne verdien brukes for tilkobling til SMTP-serveren og for dataoverføring i henhold til spesifikasjonene for e-postsystemet.
Kildeadresse
Hvis en dataoverføring ikke har lykkes, kan den uleverte e-postmeldingen komme i retur fra serveren.
Tast inn en e-postadresse (kun én adresse) for å hente slike uleverte e-postmeldinger.
Vanligvis angir du e-postadressen til systemadministratoren.
Aktiver SSL
Hvis SSL er aktivert, kan krypteringskommunikasjonen SMTP-over-TLS brukes av STARTTLS-kommandoen.
Dette krever at serveren støtter STARTTLS-kommandoen.
For å tillate SSL-kommunikasjon, angi samme portnummer som det normale SMTP i Portnummer.
SMTP-autentisering
Utfører SMTP-serverautentisering.
Hvis du bruker Kerberos-autentisering, stiller du inn KDC-server, portnumme og dataområde på siden med Kerberos-autentiseringsinnstillinger.
Brukernavn
Angi brukernavnet.
Passord
Angi passordet.
For å endre passordet, angi [Endre passord] til .
POP-før-SMTP
Hvis er stilt inn, blir du autentisert til POP-serveren før bruk av SMTP-kommunikasjon.

- POP3-server: Angi IP-adressen eller vertsnavnet til sekundær SMTP-server.
- Portnummer: Angi POP3-portnummer for POP-før-SMTP-kommunikasjon. Standardinnstillingen er port 110.
- POP-autentisering: Hvis er stilt inn, brukes autentiseringsprotokollen (inkludert APOP) for autentisering til POP3-serveren.
- Brukernavn: Angi brukernavnet for POP-før-SMTP-kommunikasjon.
- Passord: Angi passordet for POP-før-SMTP-kommunikasjon. For å endre passordet, angi [Endre passord] til .
- Aktiver SSL: Hvis stilt til , er POP-over-SSL-kommunikasjon eller POP-over-TLS-kommunikasjon med STLS-kommando aktivert.
  Dette krever at serveren støtter kommunikasjonen POP-over-SSL eller STLS-kommandoen.
  For å tillate SSL-kommunikasjon, angi portnummer for POP-over-SSL-kommunikasjon i Portnummer.
  For å tillate POP-over-TLS-kommunikasjon, angi samme portnummer som for normal POP3-kommunikasjon i Portnummer.

Tilkoblingstest
Trykk på [Utfør]-knappen for å teste tilkoblingen til SMTP-serveren.
SNMP
SNMPv1-innstillinger
SNMP v1-innstillinger
Still dette alternativet til å bruke SNMPv1-innstillinger.
Tilgangsmetode
Still inn en tilgangsmetode.
GET-fellesskap
Angi GET-fellesskapsnavnet for å hente enhetsinformasjon ved hjelp av SNMP.
SET-fellesskap
Angi SET-fellesskapsnavnet som er nødvendig for SNMP-innstilling.
Endre SET-innstilling
Hvis du vil endre SET-fellesskap, angi .
TRAP-fellesskap
Angi fellesskapsnavnet som skal brukes for SNMP TRAP sendt fra enheten.
TRAP-måladresse
Angi IP-adressen til destinasjonsdatamaskinen for SNMP TRAP-kommunikasjon.
SNMP v2-innstillinger
SNMP v2-innstillinger
Still dette alternativet til å bruke SNMPv3-innstillinger.
Brukernavn
Angi brukernavnet.
Autentiseringnøkkel
Velg en algoritme og angi autentiseringsnøkkelen.
Personvernnøkkel
Angi personvernnøkkel.
Kontekstnavn
Angi kontekstnavnet.
Kerberos
Kerberos-autentiseringsnøkkel
KDC-server
Angi IP-adressen eller vertsnavnet til Kerberos-autentiseringsserveren.
Portnummer
Angi portnummeret til Kerberos-autentiseringsserveren. Standardinnstillingen er port 88.
Dataområde
Angi Kerberos' dataområde.
SNTP
SNTP-innstillinger
SNTP
Still dette alternativet til å bruke SNTP-protokoll.
SNTP-server
Angi IP-adressen eller vertsnavnet til SNTP-serveren.
Portnummer
Angi et portnummer. Standardinnstillingen er port 123.
Tidsavbrudd
Angi et tidsavbrudd. Standardinnstillingen er 5 sekunder.
Synkront intervall
Angi et intervall for synkronisering med SNTP-server.
Synkroniser ved oppstart
Sett til for å aktivere synkronisering ved maskinoppstart.
Synkroniser nå
Når du trykker på denne, synkroniseres maskinen med SNTP-servertiden.
mDNS
mDNS-innstillinger
mDNS
Still dette alternativet til å bruke mDNS-innstillinger.
Tjenestenavn
Angi et tjenestenavn.
Domenenavn
Angi domenenavnet.
Prioritetstjeneste
Velg en tjeneste du bruker med prioriteten.
Når innstillinger endres, trer endringene i kraft når maskinen startes på nytt. For å starte maskinen på nytt, se ”SLÅ MASKINEN PÅ”.
Tilbake til toppen