# INNSTILLINGER FOR INNKOMMENDE RUTING

## Oversikt

Mottatte faks- og Internett-faksdata kan videresendes i henhold til den lagrede videresendingstabellen.
Når denne funksjonen er aktivert, kan du også få videresendt mottatte Internett-fakser til en spesifisert e-postadresse uten å skrive dem ut.
Registrering av videresendingstabell
Du kan lagre eller redigere datavideresendingstabellen med innstillingene for videresending av mottatte data.
Opp til 50 datavideresendingstabeller kan lagres.
En enkelt videresendingstabell kan lagre opp til 500 sett med kombinasjon av avsendernummer og kildeadresse.
Opp til 1000 destinasjoner kan lagres i alle datavideresendingstabeller til sammen.
Opp til 100 destinasjoner for FTP/skrivebord/nettverksmappe-data kan lagres.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Videresendingstabellnavn | Angi et navn for videresendingstabellen.
Motta linjevalg | Velger en linje for datamottak.
Avsendernummer/adresse-innstilling | Velg avsenderfaksnummer eller Internett-faksadresse. Før du velger avsendernummer eller adresse, må du lagre destinasjonsnummer eller adresse. Hvis du vil videresende alle mottatte data, velger du [Videresend alle mottatte data].
Legg til | Angir ditt valg.
Avsendernummer/adresse brukt i videresendingstabell | Viser adressen som har blitt valgt av [Legg til]-tasten.
Slett | Sletter den valgte adressen.
Destinasjon 1/2/3 | Du kan stille inn dato og destinasjon for videresending. Videresendingsvilkår: Stiller inn datavideresendingsvilkår. Ukedag: Velg en ukedag for start av videresending av data. Videresendingstid: Still et klokkeslett for start av videresending av data. Starttidspunkt: Still et tidspunkt for start av videresending av data. Sluttidspunkt: Still et tidspunkt for opphør av videresending av data. Format: Velg et format for videresending av data.
Destinasjonsinnstillinger | Lister opp adressene som kan stilles inn som destinasjoner. Velger en destinasjon ved å stille den til .
Destinasjonsinnstillinger (Dir. innskrift) | Angi destinasjonsnavnet direkte. Trykk på [Legg til videresendingsdestinasjoner.]-tasten for å legge destinasjonen til på listen.

Avsendernummer/adresseregistrering
Lagrer nytt avsendernummer eller adresser som skal brukes for innkommende ruting.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Adresse som skal angis | Viser angitt avsendernummer eller -adresse.
Faksnummer | Angi et faksnummer som skal lagres som avsender. Når du angir flere avsendernumre, skill dem med et semikolon (;) eller et komma (,). Når du berører [Globalt adressesøk]-tasten, vises skjermen Globalt adressesøk.
I-Faks Adresse | Angi en Internett-faksadresse som skal lagres som avsender. Når du angir flere avsendernumre, skill dem med et semikolon (;) eller et komma (,). Når du berører [Globalt adressesøk]-tasten, vises skjermen Globalt adressesøk.
Slett | Sletter valgt avsendernummer eller -adresse.
Legg til i listen | Legger til valgt avsendernummer i listen.

Administrasjonsinnstillinger
Lagrer administrasjonsinnstillinger som skal brukes for innkommende ruting.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Innkommende ruting | Stiller inn funksjonen for innkommende ruting.
Deaktiver registrering av videresendingstabell | Deaktiverer registrering av videresendingstabell.
Deaktiver endring/sletting av videresendingstabell | Deaktiverer endring av videresendingstabell.
Deaktiver endring av videresendingsvilkår | Deaktiverer endring av datavideresendingsvilkår.
Deaktiver innstilling for tidsbestemt datavideresending fra betjeningspanelet | Deaktiverer en innstilling for tidsbestemt datavideresending fra maskinen.
Utskriftstilinnstilling | Stiller inn en utskriftsstil for mottatte data. Hvis du har valgt alternativet [Lagre alltid] eller [Lagre kun ved feil], angi et filnavn.
Forhåndsinnstilling av tegn | Angi tegn som skal tilføyes i filnavnet når en fil lagres. Når "Tegn 1" og "Tegn 2" er angitt i "Filnavngivning nr. 1 til nr. 7", tilføyes de angitte tegnene i filnavnet. Angi opptil 64 tegn med full bredde / halv bredde.
Filnavngivning nr. 1 til nr. 7 | Angi informasjonen som tas med i filnavnet ved lagring av en fil.
Endre avsendernavnet til kontaktnavnet ved lagring i adresseboken | Når dataavsenderen lagres i adresseboken, endres avsenderinformasjonen til navnet som er lagret i adresseboken.

## Drift

Aktiver funksjonen [Innkommende ruting].
Trykk på [Administrasjonsinnstillinger] i menyen.
Aktiver funksjonen [Innkommende ruting] fra innstillingsskjermen.
Lagre avsendernummer eller -adresse.
Trykk på [Avsendernummer/Adresseregistrering] fra menyen.
Angi destinasjonsnummer eller -adresse som du vil lagre.
Hvis du vil videresende alle mottatte data, behøver du ikke å lagre avsendernummer og -adresse hver for seg.
Lagre en videresendingstabell.
Trykk på [Innstillinger for innkommende ruting] i menyen.
Trykk på [Legg til]-tasten på den viste skjermen.
Når [Tabellregistrering]-skjermen vises, lagre videresendingstabellen.
Aktiver den lagrede videresendingstabellen.
Trykk på [Innstillinger for innkommende ruting] i menyen.
Sett videresendingstabellnavnet som du vil aktivere, til . For å angi betingelser for videresending velger du [Videresend basert på betingelsene for videresendingsmål 1-3], velg også [Videresend alltid] eller [Videresend på valgt dag og tidspunkt]. Hvis du har valgt [Videresend på valgt dag og tidspunkt], kan du forhåndsinnstille datoen og tidspunktet for videresendingen.
Tilbake til toppen