# BILDEROTERING UTFØRES IKKE

Hvis du ikke kan løse et problem med løsningene i denne håndboken, trykk på [Strøm]-knappen og sett hovedstrømbryteren til posisjonen ””. Vent i minst ti sekunder og sett deretter hovedbryteren til posisjonen ””. Når fargen på hovedstrømindikatoren endres til grønn, trykker du på [Strøm]-knappen.
Når bakgrunnsfargen på jobbstatusskjermen øverst til høyre på berøringspanelet ikke er grå, må du ikke slå av hovedstrømbryteren eller trekke ut støpselet. Dette kan ødelegge harddisken eller føre til at data som blir lagret eller mottatt går tapt.

Sjekkpunkt | Løsning
--- | ---
Valgte du kopigraden manuelt? | Kopier ved hjelp av automatisk valg av grad.
Prøver du å kopiere med innstillinger som ikke tillater rotering av kopi? | Rotering av kopi kan generelt sett kombineres med andre modi etter behov, men det finnes imidlertid visse kombinasjoner som ikke er mulige. Hvis du velger en forbudt kombinasjon, vises en melding i berøringspanelet.
Er ”Innstilling for rotering av kopi” deaktivert i innstillingsmodus? | Kontroller dette med administratoren din. Hvis du er administrator, aktiver [Innstilling for rotering av kopi]. Velg [Systeminnstillinger] → [Kopieringsinnstillinger] → [Innstilling for rotering av kopi] → [Rotering av kopi] i "Innstillingsmodus".

Tilbake til toppen