# SEKVENSKOPIERING

Trykk først på [Kopi]-ikonet på hovedskjermen for å angi kopimodus.

- VELGE KOPIMODUS

Plasser originalen.
Plasser originalen i skuffen for dokumentmating på den automatiske dokumentmateren, eller på dokumentglasset.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATER
- DOKUMENTGLASS

Skann originalen.
Trykk på [Forhåndsvisning]-tasten for å skanne originalen.

- For å lage 2-sidige kopier må du konfigurere innstillingene for 2-sidige kopier før du skanner originalen.
- Trykk på [Start]-tasten for å starte kopieringen hvis du ikke vil kontrollere forhåndsvisningen.

Kontroller forhåndsvisningsbildet.
Vis forhåndsvisningen av den skannede originalen.
På forhåndsvisningsskjermen kan du kontrollere innstillinger som 2-sidig kopi eller stifteposisjon.
Start kopieringen.
Trykk på [Start]-tasten.
Når du bare lager ett sett av kopier, trenger du ikke å spesifisere antallet kopier.

- Hvis du vil lage to eller flere sett med kopier:
  Trykk på kopivisningstasten for å spesifisere antallet kopier.
- For å annullere alle innstillingene trykker du på [SA]-tasten.
  Når du har trykket på [SA]-tasten, blir alle innstillingene frem til det punktet slettet, og du tas tilbake til startskjermen.
  - For å avbryte kopieringen:
    Trykk på [STOPP]-tasten.

Før du begynner å kopiere, trykker du på [Fil]-tasten eller [Hurtigfil]-tasten på handlingspanelet for å lagre den skannede originalen som data.

- HURTIGFIL
- FIL

Tilbake til toppen