# SIKKERHETSINNSTILLINGER

Følgende er en liste av innstillingsmoduselementer, fabrikkinnstillinger og begrensninger for hvert element.
Avhengig av maskinens spesifikasjoner, samt hvilke ytre utstyrsenheter som er installert, kan det hende at det ikke er mulig å bruke enkelte innstillinger.
B: Generell bruker, A: Systemadministrator/administrator

Element | Standardinnstilling fra fabrikk | B | A
--- | --- | --- | ---
| Sikkerhetsinnstillinger
| Andre innstillinger
| Nei | Ja
| Begrens utskriftsjobber utover den aktuelle utskriftsjobben i venteposisjon
| Aktivert | Nei | Ja
| Begrens operasjon
| Tving oppbevaring | Nei | Ja
| Endre passord
| - | Nei | Ja
| Portkontroll
| Nei | Ja
| Serverport
| Nei | Ja
| HTTP
| Aktivert | Nei | Ja
| Portnummer
| 80 | Nei | Ja
| HTTPS
| Aktivert | Nei | Ja
| Portnummer
| 443 | Nei | Ja
| FTP-utskrift
| Aktivert | Nei | Ja
| Portnummer
| 21 | Nei | Ja
| Rå utskrift
| Aktivert | Nei | Ja
| Portnummer
| 9100 | Nei | Ja
| LPD
| Aktivert | Nei | Ja
| Portnummer
| 515 | Nei | Ja
| IPP
| Aktivert | Nei | Ja
| Portnummer
| 631 | Nei | Ja
| IPP-SSL
| Deaktivert | Nei | Ja
| Portnummer
| 443 | Nei | Ja
| Motta tandemutmating
| Aktivert | Nei | Ja
| Portnummer
| 50001 | Nei | Ja
| PC-skanning
| Aktiver | Nei | Ja
| Portnummer
| 52000 | Nei | Ja
| Fjernkontrollpanel
| Aktivert | Nei | Ja
| Portnummer
| 5900 | Nei | Ja
| SNMPD
| Aktivert | Nei | Ja
| Portnummer
| 161 | Nei | Ja
| Telnet
| Aktivert | Nei | Ja
| NBT/WINS
| Deaktivert | Nei | Ja
| JCP
| Deaktivert | Nei | Ja
| RARP
| Deaktivert | Nei | Ja
| SMTP
| Aktivert | Nei | Ja
| WSD
| Aktivert | Nei | Ja
| USB-enhetsutvidelse*1
| Aktivert | Nei | Ja
| Sharp OSA (utvidelsesplattform)
| Nei | Ja
| HTTP
| Aktivert | Nei | Ja
| Portnummer
| 10080 | Nei | Ja
| HTTPS
| Aktivert | Nei | Ja
| Portnummer
| 10443 | Nei | Ja
| Klientport
| Nei | Ja
| HTTP
| Aktivert | Nei | Ja
| HTTPS
| Aktivert | Nei | Ja
| FTP
| Aktivert | Nei | Ja
| FTPS
| Aktivert | Nei | Ja
| SMTP
| Aktivert | Nei | Ja
| SMTP-SSL
| Aktivert | Nei | Ja
| POP3
| Aktivert | Nei | Ja
| POP3-SSL
| Aktivert | Nei | Ja
| SNMP-TRAP
| Aktivert | Nei | Ja
| Portnummer
| 162 | Nei | Ja
| Varsle jobbfullføring
| Aktivert | Nei | Ja
| LDAP
| Aktivert | Nei | Ja
| LDAP-SSL
| Aktivert | Nei | Ja
| SMB/WINS
| Aktivert | Nei | Ja
| SNTP
| Aktivert | Nei | Ja
| mDNS
| Aktivert | Nei | Ja
| Sende tandemutmating
| Aktivert | Nei | Ja
| Data sikkerhetskopi (sendes)
| Aktiver*4 | Nei | Ja
| Filterinnstilling
| Deaktivert | Nei | Ja
| IP-adressefilterinnstillinger
| Nei | Ja
| Filtermodus
| Tillatt | Nei | Ja
| Filtrer adresser 1 til 4
| Nei | Ja
| Start-IP-adresse
| 0.0.0.0 | Nei | Ja
| Slutt-IP-adresse
| 0.0.0.0 | Nei | Ja
| MAC-adressefilterinnstillinger
| Nei | Ja
| Filtrer adresser 1 til 10
| 0 | Nei | Ja
| SSL-innstillinger
| Nei | Ja
| Serverport
| Nei | Ja
| HTTPS
| Aktivert | Nei | Ja
| IPP-SSL
| Deaktivert | Nei | Ja
| Omdiriger HTTP til HTTPS i enhetens nettstedtilgang
| Deaktivert | Nei | Ja
| Klientport
| Nei | Ja
| HTTPS
| Aktivert | Nei | Ja
| FTPS
| Aktivert | Nei | Ja
| SMTP-SSL
| Aktivert | Nei | Ja
| POP3-SSL
| Aktivert | Nei | Ja
| LDAP-SSL
| Aktivert | Nei | Ja
| Krypteringsnivå
| Lav | Nei | Ja
| Sertifikatinformasjon
| - | Nei | Ja
| IEEE802.1X-innstilling
| Nei | Ja
| IEEE802.1X-autentisering
| Deaktivert | Nei | Ja
| EAP-autentiseringsmetode
| EAP-TLS | Nei | Ja
| EAP-brukernavn
| - | Nei | Ja
| Passord
| - | Nei | Ja
| Serverautentisering
| Aktivert | Nei | Ja
| EAP-tidsavbrudd
| 10 sekunder | Nei | Ja
| Antall EAP-forsøk
| Tre ganger | Nei | Ja
| Sertifikatinformasjon
| - | Nei | Ja
| Innstillinger for datasletting*2
| Deaktiver | Nei | Ja
| Lås opp for Fil/mappe-manipulering*2
| - | Nei | Ja
| IPsec-innstillinger
|  | Nei
| IPsec
| Deaktivert | Nei | Ja
| IKEv1-innstillinger
|  | Nei
| Forhåndsdelt tast
| - | Nei | Ja
| SA-levetid (tid)
| 28800 sekunder | Nei | Ja
| SA-levetid (størrelse)
| 28800 kB (10 mm (1/2")) | Nei | Ja
| IKE-levetid
| 30 sekunder | Nei | Ja
| IPsec-regler
| - | Nei | Ja
| Utskrift med skjult mønster
| Nei | Ja
| Standardinnstillinger
| Utskriftsinnstillinger for skjult mønster
| Standard | Nei | Ja
| Kontrast
| Standard | Nei | Ja
| Fontstørrelse
| 48 punkter | Nei | Ja
| Vinkel
| 0 grader | Nei | Ja
| Fontstil
| Standard | Nei | Ja
| Kamuflasjemønster
| Mønster 1 | Nei | Ja
| Utskriftsmetode
| Tegn fremheves. | Nei | Ja
| Innst. for utskriftsinnhold
| Nei | Ja
| Forh.innst. ord
| Aktivert, IKKE KOPIER | Nei | Ja
| Forhåndsinnstilt tekst
| PÅ | Nei | Ja
| Serienummer for enhet
| Deaktivert | Nei | Ja
| Kontojobb-ID
| Deaktivert | Nei | Ja
| Påloggingsnavn/brukernummer
| Deaktivert | Nei | Ja
| Kontrollnr.
| Deaktivert | Nei | Ja
| Dato/klokkeslett
| Deaktivert | Nei | Ja
| Deaktiver direktevalg
| Deaktivert | Nei | Ja
| Kontrast
| Nei | Ja
| Svart
| 5 | Nei | Ja
| Registrering av egendefinert tekst
| - | Nei | Ja
| Sporingsinformasjonsutskrift
| - | Nei | Ja
| Innstilling for sporingsinformasjonsutskrift
| Deaktivert | Nei | Ja
| Utskriftsinformasjon
| Nei | Ja
| Serienummer for enhet
| Aktivert | Nei | Ja
| Tekst
| Deaktivert | Nei | Ja
| Kontojobb-ID
| Aktivert | Nei | Ja
| Påloggingsnavn/brukernummer
| Aktivert | Nei | Ja
| Dato/klokkeslett
| Aktivert | Nei | Ja
| Utskriftsposisjon
| Nei | Ja
| Vertikal posisjon
| Nei | Ja
| Skriv ut på øvre side av papiret
| Deaktivert | Nei | Ja
| Skriv ut på nedre side av papiret
| Aktivert | Nei | Ja
| Horisontal posisjon
| Nei | Ja
| Skriv ut på venstre side av papiret
| Aktivert | Nei | Ja
| Skriv ut på høyre side av papiret
| Deaktivert | Nei | Ja
| Velg jobb for å skrive ut
| Nei | Ja
| Kopi
| Aktivert | Nei | Ja
| Skriver
| Aktivert | Nei | Ja
| Utskrifter (dokumentlagring)
| Aktivert | Nei | Ja
| Mottak av Internett-faks*3
| Aktivert | Nei | Ja
| Listeutskrifter
| Aktivert | Nei | Ja
| Init. private data / maskindata
| - | Nei | Ja

*1 Vises når produktnøkkel for applikasjonskommunikasjonsmodul eller ekstern kontomodul er aktivert.
*2 Vises når datasikkerhetsprogrammet er aktivert.
*3 Vises når Internett-faksfunksjonen er aktivert.
*4 Deaktiveres når datasikkerhetsprogrammet er installert.

Tilbake til toppen