# VIDERESENDE MOTTATTE DATA MANUELT

## Oversikt

Mottatte fakser kan videresendes manuelt etter mottak.
Denne funksjonen er tilgjengelig når [Systeminnstillinger] → [Driftsinnstillinger] → [Innstilling for forhåndsvisning] → [Innstilling av bildekontroll for mottatte data] er aktivert* i "Innstillingsmodus".

*
  Standardinnstillingen fra fabrikk er deaktivert.

## Drift

Når data mottas, vises øverst på skjermen.

1. #### I Systeminformasjon trykker du på [Hendelsesinformasjon]-fanen og på [Kontroller faksmottaksbilde]-tasten.

   De mottatte dataene er oppført.

   Du kan også vise listen over mottatte data ved å trykke på jobbstatusvisningen og på [Kontroller mottatte data]-tasten på handlingspanelet på jobbstatusskjermen.

2. #### Trykk på tasten for de mottatte dataene du vil videresende, og trykk på [Videresend til annen adresse]-tasten.

   - Trykk på for å vise miniatyrbilder av mottatte bilder (Miniatyrvisning). Listevisningen eller miniatyrvisningen kan endres avhengig av innstillingsmodusen.
   - Flere sett med mottatte data kan velges.

   Når du kun velger enkeltstående data, kan du trykke på [Bekreft bilde]-tasten på handlingspanelet og kontrollere bildet på forhåndsvisningsskjermen.

3. #### Velg destinasjon fra adressebokskjermen, og trykk på [Start]-tasten.

Tilbake til toppen