# SKANNE BEGGE SIDER AV ET KORT SOM ÉN ENKELT SIDE(KORTFORMAT)

## Oversikt

Send for- og baksiden av kort som én enkelt side, uten bryet med å sende hver side separat.

- Hvis skannestørrelsen er større enn sendestørrelsen, vil det føre til en sendefeil.
- Forholdet kan ikke spesifiseres og ”Innstillinger for rotering av sending” kan ikke velges.

## Drift

Legg et kort med forsiden ned på dokumentglasset.

- DOKUMENTGLASS

Spesifiser destinasjonen.

- HENTE OPP EN DESTINASJON FRA EN ADRESSEBOK
- SE EN LISTE OVER VALGTE DESTINASJONER
- BRUKE ET SØKENUMMER FOR Å HENTE EN DESTINASJON
- ANGI EN ADRESSE MANUELT
- ANGI EN NETTVERKSMAPPE
- HENTE EN DESTINASJON FRA EN GLOBAL ADRESSEBOK
- BRUKE EN OVERFØRINGSLOGG FOR Å SENDE IGJEN

Trykk på [Andre]-tasten og deretter på [Kortformat]-tasten.
Trykk på [På]-tasten, og angi ønsket originalstørrelse.

- Trykk på områdene som viser bredde og høyde, og angi størrelse ved hjelp av talltastene.
- Du kan angi størrelsen raskt ved først å angi en verdi nær ønsket verdi ved hjelp av talltastene, og deretter trykke på [-] eller [+] for å justere verdien.

Når innstillingene er fullført, trykker du på etterfulgt av [Tilbake]-tasten.

- Hvis du vil forstørre eller forminske bildet slik at det passer til papiret basert på den angitte originalstørrelsen, trykker du på [Tilpass til sendestørrelse]-tasten.
- Etter å ha valgt Kortformat, trykk på [Original] på startskjermen for å endre original skannestørrelse eller sendestørrelse. I dette tilfellet vises skjermen i dette trinnet når du trykker på Skannestørrelse-tasten. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du angir sendestørrelse, kan du se "SPESIFISERE SENDESTØRRELSEN TIL BILDET".

For å avbryte Kortformat-innstillingene:
Trykk på [Av]-tasten.
Trykk på [Start]-tasten, og skann forsiden.
Trykk på [Forhåndsvisning]-tasten for å kontrollere forhåndsvisningen av bildet før en faks sendes. For mer informasjon, se ”KONTROLL AV BILDET SOM SKAL SENDES”. Innstillingene for denne funksjonen kan imidlertid ikke endres i forhåndsvisningsskjermen.
Legg et kort med forsiden opp på dokumentglasset, og trykk på [Start]-tasten for å skanne baksiden.
Før du skanner baksiden av kortet, trykker du på [Endre innstil.]-tasten på berøringspanelet for å endre kontrast.
Trykk på [Les-Slutt]-tasten.
Hvis du vil fortsette med å skanne forsiden av kortet, kan du trykke på [Endre innstil.]-tasten for å endre kontrast, oppløsning, skannestørrelse og sendestørrelse.
Tilbake til toppen