# FILOVERFØRING

## Oversikt

Innstillingene som ble brukt da filen ble lagret med dokumentarkivering lagres også, og derfor kan filen overføres ved hjelp av disse innstillingene. Ved behov kan du også endre overføringsinnstillingene for å endre den opphentede filen.

- En lagret utskriftsjobb kan ikke overføres. (Hvis jobben er arkivert med angivelse av oppbevaring i skriverdriveren, kan den imidlertid overføres så lenge RGB er valgt som "Rippeformat" i [Skriverfunksjoner]-knappinnstillingen på [Avansert]-fanen.)

- Disse overføringsmetodene forutsetter at relevant ekstrautstyr er installert.
- Hvis noen av følgende andre modi ble inkludert i den lagrede filen, kan ikke filen overføres.
  ”Folderkopiering”, ”Omslag/innlegg”, ”Gjenta foto”, ”Forstørrelse av flere sider”, ”2 i 1” for kopiering.
- Hvis noen av følgende andre modi ble inkludert i den lagrede filen, kan filen overføres, men andre funksjoner kan ikke utføres.
  "Margforskyvning", "Transparentinnlegg", "Bokkopi", "Flikkopiering", "Merke"-menyelementer, "Sentrering"
- Avhengig av forminsknings- eller forstørringsgraden som ble brukt ved lagring av en fil, vil det kanskje ikke være mulig å sende den lagrede filen med en valgt oppløsningsinnstilling. I dette tilfellet bør du forsøke å endre oppløsningen.
  Når en lagret fil sendes via Internett-faks, kan det imidlertid skje at overføring ikke er mulig, selv om oppløsningen er endret.

## Drift

Etter å ha valgt ønsket fil, følger du trinnene nedenfor.

- VELGE EN FIL Å HENTE FREM

Trykk på [Send]-tasten på handlingspanelet.
Velg innstillinger for sending.
Trykk på [Start]-tasten.
Tilbake til toppen