# LAGRE SKANNEOPERASJONER(PROGRAM)

## Oversikt

Denne funksjonen lagrer ulike innstillinger samlet som ett program. Det lagrede programmet kan enkelt hentes igjen.
Tenk deg at du skanner dokumenter i A4-størrelse (8-1/2" x 11") til en fil som sendes til alle filialkontorer én gang i måneden.

- De samme dokumentene sendes til hvert filialkontor
- Hver side i et innbundet dokument overføres etter hverandre
- Flekker på kantene på dokumentene slettes før overføring

Når et jobbprogram ikke er lagret | Når et jobbprogram er lagret
--- | ---
Angi adressen til hvert filialkontor. Velg Bokskanning. Angi sletting. Trykk på [Start]-tasten. Skann og send originalen. | Trykk på tasten til et lagret program. Trykk på [Start]-tasten. Skann og send originalen.
En betydelig mengde tid kreves for å sende dokumentene hver måned fordi innstillingene over må velges. I tillegg kan det hende at det av og til gjøres feil når innstillingene velges. | Når et program er lagret, velges innstillingene ganske enkelt ved å trykke på tasten for programmet. I tillegg foretas overføringen basert på de lagrede innstillingene, og det er ingen mulighet for å gjøre feil.

For å konfigurere et program:
Trykk på [Lagre program – bruk gjeldende lagring]-tasten på handlingspanelet som vises når du bruker en modusskjerm.

- Innstillingene som er lagret i et program vil bli husket selv etter at programmet brukes til å overføre. De samme innstillingene kan brukes flere ganger til overføring.
- Følgende innhold kan ikke lagres i programmer:
  - Trykke på [Høyttaler]-tasten
  - Egendefinert størrelse
  - Kortformat
  - Sideendringer og uspesifisert sletting under forhåndsvisning
  - Metadatainnlegg
  - Sendeinnstillinger
  - Eget navnvalg
- Opptil 48 programmer kan lagres.
- Opptil 500 destinasjoner kan lagres i ett program.
- Et program som spesifiserer deladresser og passord som en F-kode destinasjonsregistrerer alle deladresser og passord.

Denne funksjonen kan ikke brukes i Datainngang-modus.

## Drift

Legg i originalen, og trykk på [Åpne program]-tasten på handlingspanelet.
I henhold til funksjonen lagret i programmet, plasser originalen i dokumentmaterskuffen på den automatiske dokumentmateren, eller på dokumentglasset.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATER
- DOKUMENTGLASS

Trykk på den aktuelle programtasten.
Konfigurer flere innstillinger.
For programmet som er åpnet kan du i tillegg konfigurere følgende innstillinger:

- Bildeinnstillinger: Skannestørrelse
- Sendestørrelse, Filformat, Fargemodus
- Sendeinnstillinger
- Annet: Tidsinnstilt overføring, Kortformat, Fil, Hurtigfil, Transaksjonsrapport

Når den er lagret i programmet, kan ikke denne innstillingen angis på nytt.
Trykk på [Start]-tasten for å starte skanning av originalen.
Trykk på [Forhåndsvisning]-tasten for å kontrollere forhåndsvisningen av bildet før en faks sendes. For mer informasjon, se ”KONTROLL AV BILDET SOM SKAL SENDES”.

- Du hører en pipelyd som indikerer at skanningen og overføringen er ferdig.
- Dersom du plasserte originalen på dokumentglasset, skanner du én og én side av gangen.
  Når skanningen blir ferdig, plasser neste original og trykk på [Start]-tasten.
  Gjenta til alle sidene har blitt skannet, og trykk så på [Les-Slutt]-tasten.

Tilbake til toppen