# BRUKSOMRÅDER FOR NETTVERKSSKANNER

Nettverksskanneren gjør det mulig å opprette en bildefil fra originaldataene maskinen har skannet, og sende filen over et nettverk til en datamaskin, FTP-server eller andre destinasjoner. Hvis nødvendig, skanner det originalen med et TWAIN-kompatibelt program på datamaskinen.
Nettverksskannerfunksjonen har følgende skannemodier.

- Skannemodus
- Internett-faksmodus:
- Datainngangsmodus

Skannemodus
Skannerfunksjonen til maskinen sender en skannet original som beskrevet nedenfor, basert på destinasjonsspesifikasjonen.

- Skanne til e-post
  En skannet fil legges ved e-posten og sendes.

- Skanne til FTP
  Den skannede filen sendes til en angitt mappe på en FTP-server.
  Når filen sendes, er det også mulig å sende e-post til en tidligere lagret e-postadresse for å informere mottakeren om plasseringen av filen.

- Skanne til skrivebord
  Den skannede filen sendes til en spesifisert mappe på datamaskinen.
  For å kunne bruke Skanne til Skrivebord, må det installeres programvare fra CD-ROM med navn "Sharpdesk/Network Scanner Utilities" som følger med maskinen. For systemkrav for programvaren, se manualen (PDF-format) eller Readme-fil på CD-ROM. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du installerer programvaren, kan du se "Sharpdesk Installasjonsveiledning".

- Skann til nettverksmappe
  Den skannede filen sendes til en nettverksmappe på en Windows-datamaskin på samme nettverk som maskinen.
  Når filen sendes, er det også mulig å sende e-post til en tidligere lagret e-postadresse for å informere mottakeren om plasseringen av filen.

For driftsprosedyren, se ”SENDE ET BILDE I SKANNEMODUS”.
Internett-faksmodus:
Den skannede filen sendes som en Internett-faks. Internett-fakser mottas om nødvendig.
Maskinen støtter Direkte SMTP som gjør at du kan sende internettfakser direkte innen firmaet uten å bruke en e-postserver.
For å kunne bruke Internettfaks-funksjonen, må Internett faks utvidelsespakke installeres.
For driftsprosedyren, se ”SENDE EN FAKS I INTERNETT-FAKSMODUS”.
Datainngangsmodus
Informasjon som angis ved bruk av berøringspanelet eller som genereres automatisk av maskinen, kan sendes til et katalog på en FTP-server eller til et program på en datamaskin som en metadatafil i XML-format.
Applikasjonsintegreringsmodulen må installeres for bruk av funksjonen for levering av metadata.
Programintegreringsmodulen kan kombineres med nettverksskannerfunksjonen til å tilføye en metadata-fil til en skannet bildefil.
Metadata er informasjon om en fil, hvordan den skal prosesseres, og dens forhold til andre objekter.
For driftsprosedyren, se ”OVERFØRE METADATA”.
Tilbake til toppen