# BILDESENDINGSSEKVENS

Først, for å plassere maskinen i en ønsket bildesendingsmodus, trykk på passende ikon i hovedskjermen.

- VELGE MODUS FOR NETTVERKSSKANNER

Plasser originalen.
Plasser originalen i skuffen for dokumentmating på den automatiske dokumentmateren, eller på dokumentglasset.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATER
- DOKUMENTGLASS

Angi destinasjonen.
Trykk på adressetasten for å skrive inn destinasjonen direkte, og angi adressen som skanningsdataene skal sendes til.

- HENTE OPP EN DESTINASJON FRA EN ADRESSEBOK
- SE EN LISTE OVER VALGTE DESTINASJONER
- BRUKE ET SØKENUMMER FOR Å HENTE EN DESTINASJON
- ANGI EN ADRESSE MANUELT
- ANGI EN NETTVERKSMAPPE
- HENTE EN DESTINASJON FRA EN GLOBAL ADRESSEBOK
- BRUKE EN OVERFØRINGSLOGG FOR Å SENDE IGJEN

Konfigurer skanneinnstillingene.
Angi original skannestørrelse, kontrast, filformat og andre elementer.
Se om nødvendig følgende funksjoner for innstillingen.

- SKANNE OG SENDE ORIGINALER SAMMEN
- JUSTERE FARGER OG NYANSER
- SKANNEORIGINALER

- AUTOMATISK SKANNING AV BEGGE SIDENE AV EN ORIGINAL (2-SIDIG ORIGINAL)
- SKANNESTØRRELSE OG SENDESTØRRELSE (FORSTØRRE/FORMINSKE)
- SPESIFISERE SKANNESTØRRELSE FOR ORIGINALEN I PAPIRSTØRRELSE
- SPESIFISERE SKANNESTØRRELSE FOR ORIGINALEN VED HJELP AV NUMERISKE VERDIER
- SPESIFISER SENDESTØRRELSEN TIL BILDET
- ENDRING AV KONTRAST OG ORIGINAL BILDETYPE
- ENDRE OPPLØSNING
- ENDRE FORMAT I SKANNE- ELLER DATAINNGANGSMODUS
- ENDRE FORMAT I INTERNETT-FAKSMODUS
- ENDRE FARGEMODUS

Still inn Andre.
Bruk Andre bortsett fra når du bruker f.eks. skanneinnstillinger for å sende to sider som en enkeltside eller sender originaler for ulike størrelser samtidig.
Send originalen.
Trykk på [Start]-tasten.
Du kan kontrollere forhåndsvisningen av et bilde ved å trykke på [Forhåndsvisning]-tasten.
Når originalen legges på dokumentglasset:
Gjenta fremgangsmåtene for plassering og overføring til alle originalene er sendt. Etter at alle originaler er skannet, trykk på [Les-Slutt]-tasten.
Tilbake til toppen