# PROTOKOLLINNSTILLINGER

Velg de generelle nettverksinnstillingene.
Statusinformasjon for TCP/IP, NetWare, EtherTalk og NetBIOS kan stilles inn.
TCP/IP
TCP/IP-innstillinger
TCP/IP
Hvis du vil bruke maskinen i et TCP/IP-nettverk, må denne innstillingen aktiveres.
IPv4-innstillinger
Når maskinen brukes i et TCP/IP (IPv4)-nettverk, brukes denne innstillingen til å konfigurere maskinens IP-adresse.
DHCP/BOOTP
Bruk denne innstillingen til å få IP-adressen hentet opp automatisk med DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) / BOOTP (Bootstrap Protocol). Når denne innstillingen er aktivert, er det ikke nødvendig å angi IP-adressen manuelt.
Hvis det brukes DHCP/BOOTP, kan IP-adressen som er tildelt maskinen endres automatisk. Hvis IP-adressen endres, vil ikke utskrift være mulig.
Hvis maskinen brukes på et TCP/IP-nettverk, påse at du aktiverer "Aktiver TCP/IP" nedenfor.
RARP
Still dette alternativet til å bruke RARP-protokoll.
IPv4-adresse
Angi maskinens IP-adresse.
Subnettmaske
Angi IP-subnettmaske.
Standard gateway
Angi standard gatewayadresse.
IPv6-innstillinger
Når maskinen brukes i et TCP/IP (IPv6)-nettverk, brukes denne innstillingen til å konfigurere maskinens IP-adresse.
IPv6
Aktiver denne innstillingen.
DHCPv6
Bruk denne innstillingen til å få IP-adressen hentet opp automatisk med DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v6. Når denne innstillingen er aktivert, er det ikke nødvendig å angi IP-adressen manuelt.
Manuell adresse / Prefikslengde
Angi IP-adressen og prefikslengden (0 til 128) for maskinen.
Standard gateway
Standard gateway

- Hvis det brukes DHCPv6, kan IP-adressen som er tildelt maskinen endres automatisk. Hvis IP-adressen endres, vil ikke utskrift være mulig.

- Hvis maskinen brukes på en et TCP/IP-nettverk, påse at du aktiverer ”Aktiver TSP/IP” nedenfor.
- I et IPv6-miljø kan maskinen bruke LPD- eller IPP-protokoll.

Ping-Kommando
Kontrollerer om maskinen kan kommunisere med nettverks-PC-en.
Spesifiser IP-adresse til ønsket PC og trykk på [Utfør]-tasten. Det vises en melding om hvorvidt det kommer svar fra PC-en.
NetWare
NetWare-innstillinger
NetWare
Hvis du vil bruke maskinen i et NetWare-nettverk, må denne innstillingen aktiveres.
Rammetype
Velg en rammetype.
Innstillinger: 802.2, 802.3, SNAP, ETHER-II
Driftsmodus
Velg en driftsmodus.
Innstillinger: PSERVER, RPRINTER
Skrivernavn
Angi skrivernavnet.
PSERVER-innstillinger
Utskriftsservernavn
Angi et utskriftsservernavn.
Påloggingspassord
Angi påloggingspassordet.
For å endre passordet, angi [Endre passord] til .
Kontroller intervall
Angi et jobbkontrollintervall.
Bindery-modus
Still dette alternativet til å bruke Bindery-modus.
Filservernavn 1–8
Angi et filservernavn.
NDS-tre
Angi NDS-trenavnet.
NDS-kontekst
Angi NDS-kontekst.
RPRINTER-innstillinger
Utskriftsservernavn 1–8
Angi et utskriftsservernavn.
Tidsavbrudd for jobb
Angir et tidsavbrudd for jobb.
EtherTalk
EtherTalk-innstillinger
EtherTalk
Hvis du vil bruke maskinen i et EtherTalk-nettverk, må denne innstillingen aktiveres.
Sonenavn
Angi et sonenavn.
Skrivernavn
Angi skrivernavnet.
NetBIOS
NetBIOS konfigurasjon
NBT/WINS
Hvis du vil bruke maskinen i et NetBIOS-nettverk, må denne innstillingen aktiveres.
Når innstillinger endres, trer endringene i kraft når maskinen startes på nytt. For å starte maskinen på nytt, se ”SLÅ MASKINEN PÅ”.
Tilbake til toppen