# NETTVERKSINNSTILLINGER

Følgende er en liste av innstillingsmoduselementer, fabrikkinnstillinger og begrensninger for hvert element.
Avhengig av maskinens spesifikasjoner, samt hvilke ytre utstyrsenheter som er installert, kan det hende at det ikke er mulig å bruke enkelte innstillinger.
B: Generell bruker, A: Systemadministrator/administrator

Element | Standardinnstilling fra fabrikk | B | A
--- | --- | --- | ---
| Nettverksinnstillinger
| Hurtigoppsett
| Nei | Ja
| IPv4-innstillinger
| - | Nei | Ja
| IPv6-innstillinger
| - | Nei | Ja
| Innstillinger for nettverksnavn
| - | Nei | Ja
| DNS-innstillinger
| - | Nei | Ja
| SMTP-innstillinger
| - | Nei | Ja
| LDAP-innstillinger
| - | Nei | Ja
| Innstillinger for offentlig mappe / NAS
| - | Nei | Ja
| Generelle innstillinger
| Nei | Ja
| Generelle innstillinger
| Nei | Ja
| Utskriftsstatus ved oppstart
| Deaktivert | Nei | Ja
| Nettverksinnstillinger
| - | Nei | Ja
| Nullstill nettverkskortet
| - | Nei | Ja
| Protokollinnstillinger
| Nei | Ja
| IPv4-innstillinger
| Nei | Ja
| DHCP/BOOTP
| Deaktivert | Nei | Ja
| RARP
| Deaktivert | Nei | Ja
| IPv6-innstillinger
| Nei | Ja
| IPv6
| Deaktivert | Nei | Ja
| DHCPv6
| Aktivert | Nei | Ja
| Ping-Kommando
| Nei | Ja
| NetWare
| Nei | Ja
| NetWare-innstillinger
| Nei | Ja
| NetWare
| Deaktivert | Nei | Ja
| Rammetype
| 802.2 | Nei | Ja
| Driftsmodus
| PSERVER | Nei | Ja
| PSERVER-innstillinger
| - | Nei | Ja
| RPRINTER-innstillinger
| - | Nei | Ja
| EtherTalk
| Nei | Ja
| EtherTalk-innstillinger
| Nei | Ja
| EtherTalk
| Deaktivert | Nei | Ja
| NetBIOS
| Nei | Ja
| NetBIOS konfigurasjon
| Nei | Ja
| NBT/WINS
| Deaktivert | Nei | Ja
| Tjenesteoppsett
| Nei | Ja
| DNS
| - | Nei | Ja
| WINS
| - | Nei | Ja
| SMTP
| - | Nei | Ja
| SNMP
| - | Nei | Ja
| Kerberos
| - | Nei | Ja
| SNTP
| - | Nei | Ja
| mDNS
| - | Nei | Ja
| Utskriftsportinnstillinger
| Nei | Ja
| LPD
| Nei | Ja
| LPD-innstillinger
| Nei | Ja
| LPD
| Aktivert | Nei | Ja
| Tidsavbrudd
| 0 sekunder | Nei | Ja
| Bruk banner
| Deaktivert | Nei | Ja
| RÅ
| Nei | Ja
| Innstillinger for rå utskrift
| Nei | Ja
| Rå utskrift
| Aktivert | Nei | Ja
| Portnummer
| 9100 | Nei | Ja
| Tidsavbrudd
| 90 sekunder | Nei | Ja
| Bruk toveis
| Deaktivert | Nei | Ja
| WSD
| Nei | Ja
| WSD-innstillinger
| Nei | Ja
| WSD-utskrift
| Aktivert | Nei | Ja
| Bruk registrering av multisending
| Aktivert | Nei | Ja
| LDAP-innstillinger
| Nei | Ja
| LDAP-innstillinger
| Aktivert | Nei | Ja
| Global adressebokliste Nei
| - | Nei | Ja
| Innstillinger for offentlig mappe / NAS
| Nei | Ja
| Offentlig
| Lagringsbruk
| Tillatt | Nei | Ja
| Delt
| Lagringsbruk
| Tillatt | Nei | Ja
| faxreceive
| Lagringsbruk
| Tillatt | Nei | Ja
| Proxy-innstillinger
| Nei | Ja
| Proxy-serveradresse
| - | Nei | Ja
| Brukernavn
| - | Nei | Ja
| Passord
| - | Nei | Ja
| Portnummer
| 8080 | Nei | Ja
| Adresse uten bruk av proxy
| - | Nei | Ja
| Innstillinger for trådløs
| Nei | Ja
| Innstillinger for trådløs
| - | Nei | Ja
| Skjermen for innstillinger for trådløs
| - | Nei | Ja
| HTTP-tilgangsinnstillinger
| Nei | Ja
| Antall brukere som kan logge på samtidig
| 32 | Nei | Ja
| Auto. avloggingstid
| 60 | Nei | Ja
| Vis innlogget bruker
| - | Nei | Ja

Tilbake til toppen