# ANGI EN ADRESSE MANUELT

Trykk på [Tekstboks] på startskjermen for en modus.
På startskjermen for Internett-faks trykker du på [Tekstboks] for å vise skjermen for å velge adressetype. Trykk enten på [Internett-faks]- eller [Direkte SMTP]-tasten.
Angi destinasjonsadressen.

- I Datainngangsmodus, velg modus for destinasjonen, og angi destinasjonsadressen.
- For Skanne til nettverksmappe-modus vises inntastingsskjermen for nettverksmappe. Se ”ANGI EN NETTVERKSMAPPE”.

- Trykk på for å bytte mellom [Til], [Cc] og [Bcc].
- Du kan velge [Bcc] hvis [Bildesendingsinnstillinger] → [Skanneinnstillinger] → [Skanneinnstillinger] → [Bcc-innstilling] → [Slå på Bcc] er aktivert i [Systeminnstillinger].
- I Internett-faksmodus vises forespørselsskjermen for mottaksrapport hvis [Bildesendingsinnstillinger] → [Innstillinger av Internett-faks] → [Skanneinnstillinger] → [Sendeinnstillinger] "I-Faks mottaksrapport på/av-innstilling" er aktivert i [Systeminnstillinger]. Hvis du vil motta en rapport, trykker du på [Ja]-tasten. Hvis ikke, trykker du på [Nei]-tasten. (Når du bruker Direkte SMTP, utføres ikke overføringsbekreftelse.)

Tilbake til toppen