# GRENSESNITTINNSTILLINGER

Innstillinger relatert til skriverfunksjonen kan konfigureres.
Disse innstillingene brukes til å kontrollere og overvåke data overført til USB-porten eller nettverksporten på maskinen.
Heksadesimal dumpfunksj.
Denne funksjonen brukes til å skrive ut utskriftsdata fra en datamaskin i heksadesimalformat, sammen med tilhørende ADCII-tekst. Denne modusen lar deg sjekke om utskriftsdata fra datamaskinen overføres til skriveren på riktig måte.
Eksempel på heksadesimal dump
I/U-Tidsavbrudd
I/U-tidsavbrudd kan settes til et hvilket som helst antall sekunder fra 1 til 999.
Funksjonen for I/U-tidsavbrudd gjør at forbindelsen brytes midlertidig hvis den angitte tidslengden utløper uten at data mottas av porten. Etter at forbindelsen brytes, settes porten til automatisk valg, eller den neste utskriftsjobben startes.
Aktiver USB-port
Aktiverer utskrift fra USB-port.
USB-port emuleringsveksling
Hvis maskinen er tilkoblet ved hjelp av USB-porten, må du velge det emulerte skriverspråket.
Følgende innstillinger kan konfigureres.

- Auto
- PostScript
- PCL

- Innstillingene er de samme som for ”Bytting av emulering av nettverksport”.
- Med mindre det oppstår feil ofte, anbefales det at du bruker fabrikkstandard ”Auto”.

Aktiver nettverksport
Aktiverer utskrift fra nettverksport.
Bytting av emulering av nettverksport
Denne innstillingen brukes til å velge emulert skriverspråk når maskinen er koblet via en nettverksport.
Følgende innstillinger kan konfigureres.

- Auto
- PostScript
- PCL

- Innstillingene er de samme som for ”USB-port emuleringsveksling”.
- Med mindre det oppstår feil ofte, anbefales det at du bruker fabrikkstandard ”Auto”.

Portbyttemetode
Velger når portbytting skal skje.
Bytte ved jobbslutt
Porten byttes over til automatisk valg når utskriften er ferdig.
Bytte etter I/U-tidsavbrudd
Når tidsintervallet som er stilt inn i ”I/U-Tidsavbrudd” løper ut, endres porten til autovalg.
Følgende to utskriftsporter er tilgjengelige på maskinen:

- USB-port
- Nettverksport

Tilbake til toppen