# FJERNBETJENING AV MASKINEN

## Oversikt

Betjen maskinen eksternt på datamaskinen din.
Maskinens betjeningspanel kan vises på PC-en din slik at du kan betjene maskinen fra PC-en på samme måte som om du hadde betjent den fra panelet på selve maskinen.
Funksjonen for fjernkontroll kan kun brukes på én datamaskin av gangen.

## Drift

Før du kan bruke funksjonen for fjernkontroll, er følgende forberedelser påkrevd.

- I ”Innstillingsmodus” velger du [Systeminnstillinger] → [Driftsinnstillinger] → [Innstillinger fjernkontroll] → [Fjernbetjent programvareoperasjon], og deretter [Tillat] for [Brukerinnstillingsrettigheter].
- Koble maskinen til nettverket.
- Installer VNC-programvare (anbefalt VNC-programvare: RealIVNC) på datamaskinen din.

Når du har gjennomført forberedelsene, følger du instruksene nedenfor for å installere funksjonen.
Eksempel: RealVNC
Start VNC-viseren.
Angi IP-adressen til maskinen i inntastingsboksen ”Server”.
Spør maskinens administrator om IP-adressen.
Klikk på [OK]-knappen.
Følg meldingene på maskinens betjeningspanel for å tillate tilkoblingen.
Når maskinen er koblet til VNC-programvaren, visesi systemlinjen på maskinens berøringspanel.
Hvis du vil koble deg fra, avslutter du VNC-programvaren eller trykker på .
Bruk betjeningspanelet på samme måte som på maskinen. Du kan imidlertid ikke angi verdier i serier ved å klikke på tasten flere ganger etter hverandre.
For å stille inn brukerinnstillingsrettighetene for funksjonen for fjernkontroll:
I ”Innstillingsmodus” velger du [Systeminnstillinger] → [Driftsinnstillinger] → [Innstillinger fjernkontroll].
Tilbake til toppen