# EN JOBB KAN IKKE LAGRES I EN EGENDEFINERT MAPPE

Hvis du ikke kan løse et problem med løsningene i denne håndboken, trykk på [Strøm]-knappen og sett hovedstrømbryteren til posisjonen ””. Vent i minst ti sekunder og sett deretter hovedbryteren til posisjonen ””. Når fargen på hovedstrømindikatoren endres til grønn, trykker du på [Strøm]-knappen.
Når bakgrunnsfargen på jobbstatusskjermen øverst til høyre på berøringspanelet ikke er grå, må du ikke slå av hovedstrømbryteren eller trekke ut støpselet. Dette kan ødelegge harddisken eller føre til at data som blir lagret eller mottatt går tapt.

Sjekkpunkt | Løsning
--- | ---
Vises egendefinerte mapper som er opprettet med maskinen i ”Mappeinformasjon”? (Ved utskrift) | Klikk [Hent mappenavn]-knappen i skriverdriverens lagringsskjerm for dokumentarkivering for å hente opp de egendefinerte mappene som er opprettet i maskinen.
Har den egendefinerte mappen et passord? | Tast inn passordet som er konfigurert i maskinen i lagringsskjermen for dokumentarkivering.

Tilbake til toppen