# DRIFTSINNSTILLINGER

Innstillinger relatert til bildesendingsfunksjonen (e-post, Internett-faks osv.) kan konfigureres.
Driftsinnstillingene nedenfor gjelder alle bildesendingsfunksjoner.
Standardinnstillinger
Holde innstillingene en tid etter at skanning er fullført.
Bruk denne innstillingen til å holde innstillingene etter at skanningen er utført (til automatisk tømmemodus aktiveres).
Automatisk starttidspunkt for jobb under skanning
Angir tiden før et tidsavbrudd skjer etter at originalen er skannet. Stilles inn i inkrementer på 10 sekunder fra 10 til 240 sekunder.
Innstillinger for standardvisning
Velg en hvilken som helst av de følgende fem startskjermene som vises når du trykker på [Bildesending]-tasten, eller når du trykker på ([SA]-tasten) på skjermen for bildesendingsmodus.

- E-post
- Nettverksmappe
- FTP/Skrivebord
- Internett-faks
- Datainngang

Bruk kun adressene til sendemoduser
Når en adresse velges fra adresseboken, brukes bare adressene som vises i innskrenkingsmodus.
Høyere prioritet gis til visning av adressebok.
Hvis bildesendingsmodus er aktivert, vises adresseboken i stedet for det første skjermbildet for denne modusen.
Hvis en standardadresse er konfigurert ved å velge [Systeminnstillinger] → [Bildesendingsinnstillinger] → [Skanneinnstillinger] → [Standardadresse] → [Standardadresseinnstilling] i "Innstillingsmodus", kan ikke [Høyere prioritet er gitt til visning av adresseboken. ]-funksjonen brukes.
Kategori som skal vises med standard
Velg en kategori som skal vises med standarden.

- Ingen
- Hyppig bruk
- Kategorier 1 til 32

Forstørre adresseboken
En forstørret adressebokliste vises.
Vis alle adressetyper, uansett modus som vises for øyeblikket.
Når denne innstillingen er aktivert, vises alle destinasjonene uavhengig av visningsmodus.
Bildeorientering
Angir standard bilderetning.
Innstilling for grunnoppløsning
De følgende innstillingene er tilgjengelige som standardinnstillinger for oppløsning i skanne-, e-post-, Internett-faks- og faks-modus.
Vanlig skanner
100 X 100 dpi, 150 X 150 dpi, 200 X 200 dpi,
300 X 300 dpi, 400 X 400 dpi, 600 X 600 dpi
E-post
100 X 100 dpi, 150 X 150 dpi, 200 X 200 dpi,
300 X 300 dpi, 400 X 400 dpi, 600 X 600 dpi
Internett-faks
200 X 100 dpi, 200 X 200 dpi*, 200 X 400 dpi*,
400 X 400 dpi*, 600 X 600 dpi*
Bruk satt oppløsning ved lagring
Når et bilde lagret med dokumentarkivering brukes, bruker det oppløsningen som ble lagret med bildet.
Standardinnstillinger for eksponering
Dette brukes til å stille inn standard kontrastinnstillinger for skanning av et dokument i bildesendingsmodus. Velg [Auto] eller [Enkeltmat.]. Hvis du velger [Enkeltmat.], må du stille kontrasten til ett av fem nivåer.
Standard original bildetype
Velg originaltype på forhånd for å aktivere skanning med en oppløsning som passer for originalen (kun for skannemodus og USB-minneskannemodus).
Følgende innstillinger kan konfigureres.

- Tekst / Trykt foto
- Tekst/foto
- Tekst
- Foto
- Trykt foto
- Kart

Når kontrasten er stilt til [Auto], kan ikke standard originaltype velges.
Skarphet
Denne innstillingen brukes til å fremheve bildets omriss og vise det tydelig ved skanning av et dokument i bildesendingsmodus. Den kan stilles til et av fem nivåer.
Kontrast
Denne brukes til å justere kontrasten til et bilde for skanning av et dokument i bildesendingsmodus. Den kan stilles til et av fem nivåer.
Sende det samme bildet som ble sendt i faks-/I-faks-modus
Denne innstillingen brukes til å aktivere eller deaktivere standardinnstillingen. Aktiver denne funksjonen for å sende det samme bildet samtidig i faksmodus eller Internett-faksmodus og en annen modus.
Hvis funksjonen er deaktivert, sendes bildet som er angitt med hver skanningsinnstilling, til e-post, FTP, skrivebord og nettverksmappe.
Husk å trykke på Neste Adresse-tasten () før du velger neste adresse.
Denne funksjonen tvinger brukeren til å trykke på [Neste adresse]-tasten før inntasting av neste destinasjon ved kringkasting.
Når denne innstillingen er aktivert, kan ikke brukeren sløyfe [Neste Adresse]-tasten selv om den neste adressen angis med en hurtigtast.
Hvis en bruker prøver å angi den neste adressen uten å trykke på [Neste Adresse]-tasten, lyder det en pipealarm og maskinen avslår inntastingen.
Lyd ved fullført skanning
Stiller inn lydsignal ved fullført skanning ved skanning av en original.
Deaktiver bytte av visningsrekkefølge
Deaktiver for å endre visningsrekkefølgen (rekkefølgen for søkenummer, stigende, synkende).
Når denne er innstilt, endres ikke visningsrekkefølgen. Vist rekkefølge vil beholdes slik den gjelder når denne innstillingen er aktivert.
Hold innstilling for mottatt datautskrift
Denne funksjonen holder mottatte fakser og Internett-fakser i minnet uten å skrive dem ut. Faksene kan skrives ut ved å angi et passord (fabrikkstandard: 0000) med nummertastene.
Passord
Når [Hold innstilling for mottatt datautskrift] er aktivert, angir du passordet (4-sifret tall).
Disse innstillingene kan kun konfigureres når det ikke er noe mottatt data i maskinens minne (bortsett fra data i en konfidensiell minneboks eller relekringkastingsminneboks).
Standard bekreftelsesstempel
Denne innstillingen brukes til å aktivere eller deaktivere standardinnstillingen. Aktiver innstillingen for alltid å trykke bekreftelsesstempelet på originalen som allerede er skannet ved hjelp av den automatiske dokumentmateren.

- E-post/Skanne/Datainngang
- Faks/Internettfaks

Justering av kantsletting.
Brukes til å stille inn standard slettebredde for slettefunksjonen. Angi en verdi på mellom 0 mm (0") og 25 mm (1") i trinn på 3 mm (1/8") både for kant- og sentersletting.
Tidsangitt utmating av mottatte data
Denne funksjonen er tilgjengelig når Innstilling for bildekontroll av mottatte data er aktivert.
* Vises når utvidelsespakke for faks eller utvidelsespakke for Internett-faks er installert. Hvis "Tidsangitt utmating av mottatt data" er satt til , er denne innstillingen merket med grått.
Hvis "Endre passord" eller "Hold innstilling for mottatt datautskrift" er satt til , er feltet for inntasting av passord merket med grått.
AKTIVERE/DEKATIVERE INNSTILLINGER
Innstillinger for å deaktivere registrering
Denne brukes til å sperre lagring av destinasjoner. Lagring fra maskinen, lagring fra innstillingsmodus (nettversjon) og lagring fra en PC kan sperres hver for seg.
Deaktivere destinasjonsregistrering fra brukerpanel
Deaktiverer adressekontroll fra maskinen.
Konfigurer innstilingen for hvert av følgende elementer:

- Gruppe (Direkte innlegging)
- Gruppe (Adressebok)
- Kontakter

Velg alle: Velger alle elementer.
Slett avmerkede: Sletter alle valg.
Deaktivere registrering av destinasjon på nettside
Deaktiveres for å lagre destinasjonen fra innstillingsmodus (nettversjon).
Konfigurer innstilingen for hvert av følgende elementer:

- Gruppe (Direkte innlegging)
- Gruppe (Adressebok)
- Individuell

Velg alle: Velger alle elementer.
Slett avmerkede: Sletter alle valg.
Deaktivering av registrering/sletting av program
Brukes for å hindre sletting og endring av bildesendingsinnstillinger som er lagret i jobbprogrammer.
Hindre registrering av alle programelementer
Forhindrer bruk av adresseboken når et program lagres.
Deaktivere registrering av minneboks
Deaktiverer alle typer minneboksregistrering.
Konfigurer innstilingen for hvert av følgende elementer:
Avspørringsminne, Konfidensiell, Relékringkasting (direktevalg), Relékringkasting (adressebok)
Deaktiver destinasjonsregistrering ved hjelp av globalt adressesøk
Deaktiverer adressekontroll fra globalt adressesøk.
Konfigurer innstilingen for hvert av følgende elementer:
E-post, Internett-faks, Faks
Velg alle: Velger alle elementer.
Slett avmerkede: Sletter alle valg.
Deaktiver registrering ved hjelp av nettverkskanneverktøy
Deaktiverer adressekontroll fra verktøyene for nettverksskanner.
Bruk dette alternativet tilå undertrykke lagring av data fra en annen maskin via innkommende ruting for adressebok.
Deaktivere videresending via nettverk
Dette forhindrer innkommende ruting.
Innstillinger for å deaktivere overføring
Disse innstillingene brukes til å deaktivere de følgende overføringsoperasjonene.
Deaktivere [Omsend] på bildesendingsmodus
Deaktiverer bruk av [Re-send]-tasten i skjermen for bildesendingsmodus.
Deaktivere valg fra adressebok
Deaktiverer destinasjonsutvelgelse fra adresseboken.
Konfigurer innstilingen for hvert av følgende elementer:

- E-post
- FTP
- Skrivebord
- Nettverksmappe
- Internett-faks (Inkl. Dir. SMTP)

Velg alle: Velger alle elementer.
Slett avmerkede: Sletter alle valg.
Deaktiver direktevalg
Deaktiverer direktevalg av destinasjonsadresse og andre.
Konfigurer innstilingen for hvert av følgende elementer:

- E-post
- Nettverksmappe
- Internett-faks (Inkl. Dir. SMTP)

Velg alle: Velger alle elementer.
Slett avmerkede: Sletter alle valg.
Deaktivere PC-I-Faksoverføring
Dette hindrer PC-I-Faksoverføring.
Eget nummer og navn angitt
Lagrer avsenderinformasjon for Internett-faks eller faks.
Avsenderdataregistrering
Bruk denne til å lagre avsendernavnet for faks og Internett-faks, avsendernummeret for faks og avsenderadressen for Internett-faks. Det lagrede avsendernavnet og faksavsendernummeret eller Internett-avsenderadressen blir skrevet ut øverst på den mottatte faksen.
Avsendernavn
Angi avsendernavnet. Maksimalt 20 tegn kan skrives inn for avsendernavnet.
Avsenders faksnummer
Stiller inn avsenders faksnummer.
For å sette inn en pause mellom sifre i nummeret, trykk på [-]-tasten.
For å sette inn et mellomrom mellom sifre i nummeret, trykk på [Mellomrom]-tasten.
I-faks egen adresse
Angi en standard svaradresse (maksimalt 56 tegn).
Registrering av eget navnvalg
Lagrer avsendernavnet som brukes i ”Eget navnvalg” for annen funksjon. Opptil 18 avsendernavn kan lagres.
Tilføy Ny
Lagre et avsendernavn. Maksimalt 20 tegn kan lagres.
Når du har skrevet inn et avsendernavn, trykker du på [Lagre]-tasten.
Det laveste registreringsnummeret som ikke er i bruk fra 01 til 18, blir automatisk tilordnet avsendernavnet. Dette nummeret kan ikke endres.
Avsendernavnliste
Viser en liste med lagrede avsendernavn.
Når du velger et avsendernavn, blir det slettet.
Tilbake til toppen