# BETJENINGSPANELET KAN IKKE BRUKES

Sjekkpunkt | Løsning
--- | ---
Lyser strømindikatoren? | Hvis hovedstrømsindikatoren ikke tennes, slå på strømmen til maskinen. Kontroller at støpselet er satt skikkelig inn i stikkontakten, still hovedstrømbryteren til ””-posisjon og trykk på [Strøm]-tasten for å slå på strømmen.
Har du akkurat slått på strømmen til maskinen? | Vent til det vises melding om at maskinen er klar. Etter at [Strøm]-tasten er slått på, trenger maskinen litt tid for å fullføre oppvarmingsoperasjonen. I løpet av oppvarmingstiden kan det velges funksjoner i maskinen, men det kan ikke kjøres jobber.
Blinker [Strømsparingsmodus]-knappen? | Autoavstengningsmodus er aktivert. Trykk på [Strømsparingsmodus]-knappen for å returnere maskinen til normal drift. - "TIDSINNSTILLING FOR AUTOAVSTENGNING"
Er et deksel åpent eller har en enhet blitt fjernet fra maskinen? | Les meldingen og iverksett passende tiltak. En varselsmelding vises når et deksel er åpent eller når en enhet fjernes fra maskinen.
Er det gjort mislykket forsøk på pålogging tre ganger på rad? | Når maskinfunksjonene låses opp igjen logger du på med riktig brukerinformasjon. Når [Varsel når innlogging mislykkes] er aktivert i innstillingsmodus, og pålogging mislykkes tre ganger på rad, vises det en advarsel og brukerautentiseringsfunksjonene sperres i fem minutter. (Hvis du ikke vet din brukerinformasjon, ta kontakt med din administrator.) ”Innstillingsmodus” → [Brukerkontroll] → [Standardinnstillinger] → [Varsel når innlogging mislykkes]
Vises det en melding som indikerer at automatisk pålogging mislyktes? | Kontroller dette med administratoren din. Automatisk pålogging mislyktes pga. nettverksproblemer eller andre problemer. Hvis du er administrator, trykker du på [Administrator-passord]-tasten, logger på som administrator og implementerer en midlertidig endring i innstillingene for automatisk pålogging i innstillingsmodus. (Gjenopprett de endrede innstillingene til deres opprinnelige tilstand etter at problemet er løst.)
Vises meldingen ”Ring etter service. Kode:xx-xx*.” i berøringspanelet? *Bokstaver og nummer vises i xx-xx. | Slå på strømmen til maskinen igjen. Kontroller at bakgrunnsfargen på jobbstatusskjermen øverst til høyre er grå, trykk deretter på [Strøm]-knappen og sett hovedstrømbryteren i ""-posisjon. Vent i minst ti sekunder og sett deretter hovedbryteren til posisjonen ””. Når fargen på hovedstrømindikatoren endres til grønn, trykker du på [Strøm]-knappen. Hvis den samme meldingen fortsatt vises etter at du har slått [Strøm]-knappen og hovedstrømbryteren av og på flere ganger, er det sannsynlig at det vil kreves servicehjelp for å utbedre feilen. Du må i så fall slutte å bruke maskinen, trekke ut strømkabelen, og ta kontakt med forhandleren eller den nærmeste godkjente servicerepresentanten. (Informer teknikerne om hvilken feilkode som vises når du kontakter forhandleren eller den godkjente servicerepresentanten.)

Tilbake til toppen