# SENDE FAKS I INTERNETT-FAKSMODUS

## Oversikt

Overfører en faks i Internett-faksmodus. Denne fremgangsmåten kan også brukes til å utføre direkte overføring via Direkte SMTP.

- Hvis minnet blir fullt mens originalene skannes, kommer det opp en melding og skanningen stoppes.
- Når alle originalene er blitt skannet, vises ”Jobb lagret.” sammen med et kontrollnummer for jobben. Hvis nødvendig, kan du bruke dette nummeret for å finne jobben i transaksjonsrapporten eller i aktivitetsrapporten for bildesending.
  Dersom jobben er en gruppeoverføring, vil nummeret også vises i tasten for jobben i jobbstatusskjermen. Derfor anbefales det å notere nummeret for at du enkelt kan kontrollere resultatet.
- E-postbunntekstregistrering: Den angitte teksten legges automatisk til i slutten av brødteksten til en e-post. Dette er praktisk når du vil legge til forhåndsinnstilt tekst som en firmapolicy. Du angir teksten som skal legges til, ved å velge [Applikasjonsinnstillinger], [Innstillinger for nettverksskanner], [Administrasjonsinnstillinger] og deretter [E-postbunntekstregistrering] i "Innstillingsmodus". (Administratorrettigheter kreves.)
  Angi opptil 900 tegn. (Tillagt tekst inkluderes ikke i det maksimale antallet tegn som kan angis i e-postmeldingen.)
  Hvis du vil angi om tekst skal legges til eller ikke, velger du [Applikasjonsinnstillinger] → [Innstillinger for nettverksskanner] → [Administrasjonsinnstillinger] og deretter [Legg til bunntekst automatisk til e-postens hovedtekst] i "Innstillingsmodus".

Hvis en standardadresse er konfigurert med "Innstillingsmodus" → [Systeminnstillinger] → [Bildesendingsinnstillinger] → [Skanneinnstillinger] → [Standardadresse] → [Standardadresseinnstilling], kan ikke modusen endres, eller destinasjonen kan ikke endres eller legges til.
For å bytte til Internett-faksmodus, trykk på [Avbryt]-tasten i berøringspanelet og utfør deretter overføringsfremgangsmåten.

## Drift

Plasser originalen.
Plasser originalen i skuffen for dokumentmating på den automatiske dokumentmateren, eller på dokumentglasset.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATER
- DOKUMENTGLASS

Unngå å plassere gjenstander under originalstørrelsesindikatoren. Hvis du lukker den automatiske dokumentmateren med en gjenstand under, kan det føre til skade på originalstørrelsesindikatorplaten og ukorrekt avlesning av dokumentstørrelsen.

- Legg i originalen i A5-størrelse (5-1/2" x 8-1/2") i stående retning ().
  Hvis den legges i liggende retning (horisontalt) (), vil feil størrelse bli avlest.
  For en original i A5R-størrelse (5-1/2" x 8-1/2"R) skriver du inn originalens størrelse manuelt.
  - SPESIFISERE SKANNESTØRRELSE FOR ORIGINALEN I PAPIRSTØRRELSE

- Rotering av sending

- Originaler i A4-, B5R- og A5R-størrelse (8-1/2" x 11" og 5-1/2" x 8-1/2"R) roteres 90 grader og sendes henholdsvis i A4R-, B5- og A5-retningen (8-1/2" x 11"R og 5-1/2" x 8-1/2").
  (Rotert sending er ikke tilgjengelig for originaler i A4R-, B5- eller A5-størrelse (8-1/2" x 11"R eller 5-1/2" x 8-1/2").)

Spesifiser destinasjonen.

- HENTE OPP EN DESTINASJON FRA EN ADRESSEBOK
- SE EN LISTE OVER VALGTE DESTINASJONER
- BRUKE ET SØKENUMMER FOR Å HENTE EN DESTINASJON
- ANGI EN ADRESSE MANUELT
- ANGI EN NETTVERKSMAPPE
- HENTE EN DESTINASJON FRA EN GLOBAL ADRESSEBOK
- BRUKE EN OVERFØRINGSLOGG FOR Å SENDE IGJEN

-ikonet vises i berøringstaster hvor Internett-faksadresser er lagret.
Hvis du vil endre [Emne], [Filnavn] eller [Hovedtekst], trykker du på det aktuelle inntastingsfeltet, eller trykk på [Alternativer].

- ENDRE EMNE, FILNAVN OG HOVEDTEKST PÅ TIDSPUNKTET FOR INTERNETT-FAKSOVERFØRING

Trykk på [Original]-tasten.
Du kan endre kontrast, oppløsning, filformat, fargemodus og andre innstillinger.

- AUTOMATISK SKANNING AV BEGGE SIDENE AV EN ORIGINAL (2-SIDIG ORIGINAL)
- ENDRING AV KONTRAST OG ORIGINAL BILDETYPE
- ENDRE OPPLØSNING
- ENDRE FORMAT I INTERNETT-FAKSMODUS
- ENDRE FARGEMODUS
- Trykk på [Andre]-tasten for å konfigurere ulike funksjoner, for eksempel samlet sending av to originalsider som ett ark, eller originalsider med forskjellige størrelser.

Trykk på riktig retningstast.
Etter at innstillingene er fullført, trykk på .
Trykk på [Start]-tasten for å starte skanning av originalen.
Trykk på [Forhåndsvisning]-tasten for å kontrollere forhåndsvisningen av bildet før originalen sendes.

- Hvis originalen er plassert på dokumentglasset, vises [Les-Slutt]-tasten i berøringspanelet.
  Hvis originalen er kun én side, gå til trinn 8. Gå til neste trinn for å skanne flere sider.
- Hvis originalen ble lagt i dokumentmaterskuffen, hører du en pipelyd når skanningen er fullført og overføringen finner sted.

Hvis originalen ble plassert på dokumentglasset, erstatter du den med neste original og trykker på [Start]-tasten.
Gjenta inntil alle originalene er skannet.
Trykk på [Les-Slutt]-tasten.
Du hører en pipelyd som indikerer at operasjonen er fullført.
Åpne den automatiske dokumentmateren. Drei overføringsrullen i pilens retning, og ta den fastkjørte originalen ut.

- Hvis ingen handling utføres innen ett minutt etter at bekreftelsesskjermen vises, avsluttes skanningen automatisk og overføringen reserveres.
- Trykk på [Endre innstil.]-tasten for å endre kontrast, oppløsning, skannestørrelse og sendestørrelse for hver skannede originalside.
  Men når ”2 i 1” eller ”Kortformat” velges i Andre, kan kun kontrasten endres ved skanning av et partallsantall originale sider.

Tilbake til toppen