# KVALITETEN PÅ DET SKANNEDE BILDET ER DÅRLIG

Hvis du ikke kan løse et problem med løsningene i denne håndboken, trykk på [Strøm]-knappen og sett hovedstrømbryteren til posisjonen ””. Vent i minst ti sekunder og sett deretter hovedbryteren til posisjonen ””. Når fargen på hovedstrømindikatoren endres til grønn, trykker du på [Strøm]-knappen.
Når bakgrunnsfargen på jobbstatusskjermen øverst til høyre på berøringspanelet ikke er grå, må du ikke slå av hovedstrømbryteren eller trekke ut støpselet. Dette kan ødelegge harddisken eller føre til at data som blir lagret eller mottatt går tapt.

Sjekkpunkt | Løsning
--- | ---
Er originalen av trykt kvalitet, for eksempel en bok eller et ukeblad? | For å reduser moarévirkningen, gjør som følger: Når originalen er av trykt kvalitet, kan det oppstå vertikale mønstre (moaré). Velg [Andre] → [Skarphet] på startskjermen, og myk opp bildekantene for å redusere moarévirkningen (bare i "E-post", "FTP/skrivebord", "Nettverksmappe" og "Skann til ekstern minneenhet"). Det er også mulig å redusere moarévirkningen ved å endre oppløsningsinnstillingene eller flytte originalen (eller endre vinkelen på den) litt på dokumentglasset.
Er fargemodusen satt til [Mono2] når du skal skanne en original i farger eller gråskala? | Du kan sette fargemodusen til [Mono2] for å erstatte fargene i originalen med svart eller hvitt. Dette passer for originaler som bare inneholder tekst. For originaler som inneholder illustrasjoner, er det imidlertid best å bruke [Start S/H]-tasten med fargemodusen satt til [Gråskala], eller sette fargemodusen for [Start farge]-tasten til [Full farge] eller [Auto] → [Gråskala] og så skanne.
Er det angitt/inkludert en destinasjon som har [TIFF-S] valgt som format? | Hvis du vil sende et bilde som er skannet med høy oppløsning, til destinasjoner for "E-post", "FTP/skrivebord" og "Nettverksmappe", må du sende bildet separat til skanner- og Internett-faksdestinasjonene. Ved gruppeoverføring som omfatter destinasjoner både for "E-post", "FTP/skrivebord" og "Nettverksmappe" og for Internett-faksdestinasjoner der [TIFF-S] er valgt som format, forblir oppløsningen [200x200dpi] selv om du prøver å velge en annen oppløsning.

Tilbake til toppen