# BRUKE EN OVERFØRINGSLOGG FOR Å SENDE IGJEN

## Oversikt

Velg en destinasjon fra overføringsloggen og send dataen på nytt.
Destinasjonene for de 50 siste overføringene via Skanne til e-post, Internett-faks (inkludert Direkte SMTP-adresser) og/eller faks blir lagret. Velg én av disse for å sende igjen til den destinasjonen. Destinasjonene for FTP/Desktop-overføringen og Skanne til nettverksmappe vises også i overføringsloggen.
Adressene som vises i overføringsloggen kan også lagres i en adressebok. Dette er praktisk ved lagring av en adresse som ble angitt manuelt. Adressene til FTP-/skrivebordoverføringen kan imidlertid ikke lagres fra maskinen.

- Når en destinasjon for gjentatt overføring velges i overføringsloggskjermen, velges modusen for valgt destinasjon automatisk.
- De følgende adressetypene lagres ikke for sende igjen.
  - Berøringstast for en kontakt eller gruppe der det er lagret flere destinasjoner
  - Videresendingsdestinasjoner
  - Destinasjoner det ble overført til ved bruk av et program
- Brukernavnet og passordet lagres ikke av sikkerhetsårsaker. Hvis det vises en skjerm som krever at du angir slik informasjon, angi informasjonen på nytt.

## Drift

Trykk på [Velg blant nylig tilsendte adresser]-tasten på handlingspanelet.
Trykk på tasten for destinasjonen som det skal sendes igjen til.
De siste 50 adressene som ble brukt for overføringer vises.
Hvis det vises en skjerm som ber deg angi brukernavn og passord, angi informasjonen.
Hvis du vil avbryte Send igjen-innstillingen:
Trykk på uthevet tast.
Når du velger destinasjonen og trykker på [Registrer ny adresse i adresseboken], kan destinasjonen lagres i adresseboken. Dette er praktisk når du har angitt en destinasjon direkte.
Tilbake til toppen