# RENGJØRE HOVEDLADEREN PÅ DEN FOTOKONDUKTIVE TROMMELEN

## Oversikt

Hvis svarte eller linjer vises selv etter at du har rengjort dokumentglasset og den automatiske dokumentmateren, kan du bruke laderrenseren til å rengjøre hovedladeren som lader den fotokonduktive trommelen.

- Hvis rengjøring av hovedladeren til den fotokonduktive trommelen ikke løser problemet, drar du ut knappen og skyver den inn igjen tre ganger.
- Når du drar og skyver i knappen for å rengjøre laderen, må du dra og skyve knappen langsomt fra den ene enden til den andre.

## Drift

Åpne frontdekselet.
Utløs beholderen for toneroppsamling.
Trykk opp på utløserspaken for beholderen for toneroppsamling.
Beholderen for toneroppsamling faller forover som vist.
Støtt beholderen forsiktig med hendene mens du lar den falle så langt forover som mulig.
Rengjør hovedladeren.
Trekk laderrenseren forsiktig hele veien opp og skyv den forsiktig inn.
Skyv beholderen for toneroppsamling inn i maskinen.
Skyv beholderen inn til den klikker seg på plass.
Lukk frontdekselet.
Tilbake til toppen