# VELGE EN PROSEDYRE FOR PLASSERING AV ORIGINALEN UT FRA ORIGINALENS TYPE OG STATUS

Plasser originalen i den automatiske dokumentmateren. Bruk dokumentglasset, avhengig av originalens type og status. Følg instruksjonene for å velge metoden for plassering av originalen.
Hvis du vil plassere den i den automatiske dokumentmateren, se ”AUTOMATISK DOKUMENTMATER”.
Hvis originalene har fuktflekker på grunn av korrekturlakk, blekk eller lim, må du vente til originalene er tørre før du kopierer. Ellers kan innsiden av maskinen eller dokumentglasset bli tilsølt.
Originaler som kan plasseres i den automatiske dokumentmateren ved å endre innstilling eller plasseringsmåte:

- Originaler som inneholder sider av ulike størrelser
  Angi [Original med blandet format] under ”Andre”.
  En original kan ikke påvises hvis alle sidene er av samme størrelse, men noen av dem er lagt i en annen retning.

- Tynn original 35 g/m2 – 49 g/m2 (9 lbs. til 14 lbs.)
  Angi [Sakte skann-modus] under ”Andre”.
  For denne typen er 2-sidig skanning deaktivert.

- Original med to eller tre permhull
  Plasser originalen slik at den hullete kanten ikke peker mot matesporet på dokumentmaterskuffen. Angi originalens retning med [Originalinnst.].

Før du legger originaler inn i dokumentmaterskuffen, må du passe på å fjerne eventuelle stifter eller binders. Hvis de ikke kan fjernes, bruk dokumentglasset.
Tilbake til toppen